# PERIFERE ENHEDER

Perifere enheder kan installeres på maskinen for at udvide funktionalitetsmulighederne.
De perifere enheder er som regel ekstraudstyr. Nogle modeller kan dog omfatte visse perifere enheder som standardudstyr.

(Pr. oktober 2012)

Produktnavn | Produktnummer | Beskrivelse
--- | --- | ---
Stand/1x500 ark-papirskuffe | MX-DE12 | Ekstra bakke. Maksimalt 500 ark papir kan lægges i bakken.
Stand/2x500 ark-papirskuffe | MX-DE13 | Ekstra bakke. Maksimalt 500 ark papir kan lægges i hver bakke.
Stand/3x500 ark-papirskuffe | MX-DE14 | Ekstra bakke. Maksimalt 500 ark papir kan lægges i hver bakke.
Stand/500&2000 ark papirskuffe | MX-DE20 | Ekstra papirskuffer. Bakke 2 kan maksimalt rumme 550 ark papir, bakke 3 kan maksimalt rumme 1150 ark og bakke 4 kan maksimalt rumme 850 ark.
Bakke med stor kapacitet | MX-LC11 | Ekstra bakke. Maksimalt 3500 ark papir kan lægges i bakken. En stand/1x500/2x500/3x500/500&2000 ark papirskuffe kræves ved installation.
Feederbakke til langt papir | MX-LT10 | Når der bruges langt papir, lægges det lange papir i den manuelle feeder.
Udkastbakke | MX-TR13N | Denne kan monteres i højre side af maskinen.
Udkastbakkeskab | MX-TU12 | Denne kan monteres i midten af maskinen.
FINISHER | MX-FN17 | Udskriftsenhed, der muliggør anvendelsen af hæftefunktion og offset-funktion.
RYG-FINISHER | MX-FN10 | Udskriftsenhed, der muliggør anvendelsen af hæftefunktion, offset-funktion og brochurekopifunktion. En stand/1x500/2x500/3x500/500&2000 ark papirskuffe kræves ved installation.
Papiroverførselsenhed | MX-RB10N | Denne enhed er påkrævet for at installere en ryg-finisher.
HULLEMODUL | MX-PN11A, MX-PN11B, MX-PN11C, MX-PN11D | Denne enhed laver huller i kopier og andre papirer. Der kræves en finisher.
MX-PNX5A, MX-PNX5B, MX-PNX5C, MX-PNX5D | Denne enhed laver huller i kopier og andre papirer. Der kræves en ryg-finisher.
Stregkodeskrifttypesæt | MX-PF10 | Tilføjer stregkodeskrifttyper til maskinen.
XPS-udvidelsessæt | MX-PUX1 | Dette sæt kan bruges som en XPS-kompatibel printer. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger.
Internet-fax-udvidelsessæt | MX-FWX1 | Muliggør internet-fax.
Data sikkerhedssæt | MX-FR41U | Tilføjer sikkerhedsfunktion til maskinen.
Spejlvendingssæt | MX-EB12N | Gemmer en kopi af data på et separat sted.
Programintegrationsmodul | MX-AMX1 | Programintegrationsmodulet kan kombineres med netværksscannerfunktionen, så der tilføjes kan en metadatafil til en scannet billedfil.
Programkommunikationsmodul | MX-AMX2 | Dette etablerer forbindelse mellem maskinen og et eksternt program via et netværk.
Eksternt kontomodul | MX-AMX3 | Dette modul kræves, hvis man ønsker at bruge et eksternt kontoprogram på maskinen.
Scannerfunktionens udvidelsessæt | MX-EB11 | Gemmer et scannet dokument i højt komprimeret PDF-format. En højt komprimeret PDF medfører en mindre størrelse end en almindelig PDF.
Sharpdesk 1 licens-kit | MX-USX1 | Denne software muliggør integreret styring af dokumenter og computerfiler.
Sharpdesk 5 licens-kit | MX-USX5
Sharpdesk 10 licens-kit | MX-US10
Sharpdesk 50 licens-kit | MX-US50
Sharpdesk 100 licens-kit | MX-USA0
Sharp OSA Network Scanner Tool 1 License Kit | MX-UN01A | Denne software scanner effektivt et stort antal dokumenter og materialer, når den anvendes sammen med Sharp OSA. Antallet af licenser kan indstilles fra 1 til 100. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger.
Sharp OSA Network Scanner Tool 5 License Kit | MX-UN05A
Sharp OSA Network Scanner Tool 10 License Kit | MX-UN10A
Sharp OSA Network Scanner Tool 50 License Kit | MX-UN50A
Sharp OSA Network Scanner Tool 100 License Kit | MX-UN1HA
Tastatur | MX-KB11 | Dette er et tastatur, der er integreret i maskinen. Når det ikke er i brug, kan det opbevares under betjeningspanelet.
Webbrowser-udvidelseskit | MX-AM10 | Internetadgang er aktiveret, så det er muligt at åbne web-sider.
Stempelenhed | AR-SU1 | Denne stempler hver originalside, efter at den er scannet i billedsendingsfunktionen.
Stempelpatron | AR-SV1 | Der medfølger to stempelpatroner i en pakke.

Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige i alle lande og områder.
Til toppen