# FOLDNING AF PAPIR TIL UDSKRIVNING (FOLDNING)

## Oversigt

Papiret kan foldes, hvis en foldeenhed er installeret.
Hvis for eksempel billeder i udskriftsstørrelse A4 (8-1/2" × 11") og A3 (11" × 17") blandes, kan du folde papir i størrelsen A3 (11" × 17") til størrelse A4 (8-1/2" × 11"), så bredden af det faktiske udskriftspapir justeres til A4 (8-1/2" × 11"). Om ønsket kan de foldede ark hæftes.
For at kunne bruge funktionerne Enkelt fold og Rygfoldning (hæftning) skal du installere en ryghæftningsfinisher.

###### Typer af papirfoldning

Foldetyper | Udskriftsside | Åben retning | Foldningsresultater | Beskrivelse
--- | --- | --- | --- | ---
Z-foldning | - | - |  | Hvis for eksempel udskriftsstørrelsen A4 (8-1/2" × 11") og A3 (11" × 17") blandes, foldes kun papir af størrelse A3 (11" × 17") og ændres til størrelse A4 (8-1/2" × 11"). Kopierne udskrives side for side.
C-foldning | Indvendigt | Højre åben |  | Papiret foldes for eksempel i tre dele, så det kan lægges i en kuvert. Kopierne udskrives side for side.
Venstre åben |
Udvendigt | Højre åben |
Venstre åben |
Harmonikafoldning | - | Højre åben |  | Papiret foldes for eksempel i tre dele, så det kan lægges i en kuvert. Kopierne udskrives side for side.
- | Venstre åben |
Dobbeltfoldning | Indvendigt | Højre åben |  | Papiret foldes for eksempel i fire dele, så det kan lægges i en kuvert. Kopierne udskrives side for side.
Venstre åben |
Udvendigt | Højre åben |
Venstre åben |
Halv foldning | Indvendigt | - |  | Papiret foldes på midten. Kopierne udskrives side for side.
Udvendigt | - |
Rygfoldning | Indvendigt | - |  | Flere sider foldes samlet i midten.
Udvendigt | - |
Multifold - hæftning | - | - |  | Flere ark hæftes samlet og foldes på midten, så det bliver som en brochure.

Når udskriftsdata i brochurelayout udskrives, kan funktionen "Multifold - hæftning" bruges til nemt at folde og hæfte udskrifter for at fremstille en brochure.

- Foldefunktionen kan ikke bruges, når [Systemindstillinger] i "Indstillingstilstand (administrator)" → [Enhedskontrol] → [Deaktivering af duplex] er valgt.
- Foldefunktionen kan ikke bruges sammen med hulning og hæftning. Z-foldning kan dog bruges sammen med hulning og hæftning, hvis en af nedenstående papirstørrelser er valgt.
  - B4, A3, Ledger (11" × 17")
- Når en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er monteret, folder funktionen Rygfoldning fem ark for hvert sæt. Hvis en original for eksempel består af 12 almindelige ark i A4-format, foldes de tre gange i alt: 5 ark + 5 ark + 2 ark.
  Nogle typer papir reducerer dog det antal ark, der foldes i hvert sæt. Kraftigt papir foldes for eksempel tre ark ad gangen.
- Når en ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning) er installeret, folder funktionen Rygfoldning siderne én efter én.

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Specialfunktioner] og vælg "Foldning"

2. #### Klik på knappen [Indstillinger]

   Afkryds feltet med papirstørrelsen til foldningen med , hvis du vælger "Z-Foldning".

3. #### Vælg retning og indbindingsside for udskrivningssiden

### Macintosh

### Foldning

1. #### Vælg [Printerfunktioner] og derefter [Foldning]

2. #### Vælg foldningsindstillinger

### Foldning (Z-fold)

1. #### Vælg [Printerfunktioner] og derefter [Foldning (Z-fold)]

2. #### Vælg foldningsindstillinger

Til toppen