# FREMSTILLING AF KOPIER I BROCHUREFORMAT (BROCHUREKOPI)

## Oversigt

Kopier, som er fremstillet med "Brochurekopi", kan foldes på midten til et hæfte.
Scan originalerne i rækkefølge fra den første side til den sidste side. Kopieringsrækkefølgen bliver automatisk justeret af maskinen. Fire originalsider kopieres over på hvert ark papir. Blanke sider produceres automatisk i slutningen af brochurekopieringen, hvis antallet af originalsider ikke er et multiplum af fire.
Denne funktion er nyttig, når man vil samle kopier i et flot hæfte eller en brochure.
Brochurekopiering med anvendelse af 8 originalsider
Indbindingsside

- For at lave brochurekopier af en bog eller anden indbundet original skal du bruge funktionen Bogkopi.
- Når brochurekopifunktionen vælges, vælges der automatisk 2-sidet kopifunktion. Når der bliver valgt indstillinger, der forhindrer 2-sidet kopiering, kan brochurekopifunktionen ikke anvendes.
- Hvis der er installeret en ryghæftningsfinisher, vil du kunne vælge ryghæftning (hæftning af hvert sæt kopier i to positioner i midten papiret).
  - RYGHÆFTNING AF SORTEREDE KOPIER

###### Sådan hæftes kopier automatisk, når brochurekopiering er aktiveret:

Vælg [Systemindstillinger] → [Kopifunktionsindstillinger] (Fane) → [Kopifunktionsindstillinger] → [Automatisk ryghæftning] i "Indstillingstilstand (administrator)".
Hvis [Automatisk ryghæftning] er ON, hæftes kopierne automatisk, når brochurekopiering er aktiveret. Hvis [Automatisk ryghæftning] er OFF, laves brochurekopierne uden hæftning.

## Betjening

1. #### Læg en original i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE
   Brug den automatiske dokumentfeeder til at placere en 2-sidet original.

2. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Brochurekopi]

3. #### Vælg indbindingsside

   ###### Sådan annulleres brochurekopiering:

   Tryk på tasten [Fra].

4. #### Tryk på tasten [1-sidet] eller [2-sidet] afhængigt af originalen

5. #### Tryk på tasten [Omslagsindstilling], når du indsætter et omslag, og tryk på tasten [Til]

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.
   Sådan ændres omslagsbakke:
   Tryk på tasten [Papirbakke] for at få vist skærmen med valg af papirbakke.
   Tryk på omslagsbakke på skærmen med valg af bakke.
   Der er mere information i "INDSTILLING AF PAPIRBAKKE" og "INDSTILLING AF MANUEL FEEDER".
   Hvis der skal kopieres på omslaget, kan der ikke anvendes etiketark, overheadfilm, fanepapir og blankt papir.

6. #### Tryk på tasten [Forhåndsvis] og kontrollér det forhåndsviste billede

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

7. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen