# LÆSNING AF JOBLISTEN

## Oversigt

Hvis du trykker på tasten [Jobstatus] på berøringspanelet, vises joblisten.
I dette afsnit beskrives de ikoner, der vises på joblisten, og de meddelelser, der vises under "Status".

### Ikoner, der angiver jobtypen

| Udskriftsjob (RGB/CMYK) |  | Kopijob
| Scan til e-mail-job |  | Scan til FTP-job
| Scan til netværksmappe-job |  | Scan til desktop-job
| Faxtransmissionsjob |  | Faxmodtagelsesjob
| PC-faxtransmissionsjob |  | Internetfaxtransmissionsjob (inkl. direkte SMTP)
| PC-I-Fax-transmissionsjob |  | Internetfaxmodtagelsesjob (inkl. direkte SMTP)
| Tandemkopi/udskriftsjob |  | Genudskriv job for en fil, der er lagret ved scanning til harddisk
| OSA-scanningsjob |  | Rundsendingsjob* Indgående routingjob
|  |  | Udskrivning af flere filer på en gang (grupperet i en enkelt fil)

* Dette vises i et rundsendingsjob med flere funktioner.

### Meddelelser, der vises i "Status"

#### Behandler job

Display | Status
--- | ---
"Udskriver" | Udskrivningsjob i gang
"Kopierer" | Kopieringsjob i gang
"Tilslutter" | Tilslutter///
"Sender" | Sender///
"Modtager" | Modtager
"Tlf." | Samtale med en anden person med en ekstern telefon
"Stoppet" | Jobbet er blevet stoppet
"HURTIG" | HURTIG kommunikation i gang
"Ingen Toner" | Ingen toner
"Intet papir" | Intet papir
"Papirstop" | Papirstop
"Venter" | Venter
"Varmer op" | Varmer op
"Grænse" | Kontogrænsen er nået
"Fejl" | Der er opstået en fejl, mens jobbet blev udført

#### Reserveret job

Display | Status
--- | ---
"Venter" | Jobbet venter på at blive udført
"Prøv igen" | Maskinen forsøger igen at udføre jobbet, da der opstod en kommunikationsfejl eller et andet problem
"Rapport Vent" | Venter på bekræftelse af internet-faxtransmissionen
En dag og et tidspunkt vises | Tidsindstillet transmissionsjob (den angivne tid vises)

#### Fuldført job

Display | Status
--- | ---
"OK" | Normal afslutning
"Send OK" | Transmissionen blev fuldført
"I Hukomm." | Modtagelsen blev fuldført, men faxen er ikke blevet udskrevet De modtagne data (hver side) er ikke blevet udskrevet eller videresendt (de modtagne data er ikke blevet slettet)
"Modtaget" | Udskrevne modtagne faxdata Faxen er blevet modtaget De modtagne data (hver fil) blev gemt
"Vidresend OK" | De modtagne data/modtagne data (hver fil) er blevet videresendt
"HURTIG" | HURTIG kommunikation i gang
"Stoppet" | Jobbet er blevet stoppet.
"Slet" | Slettede modtagne data på billedkontrolskærmen
"Antal af gennemførte transmissionsdestinationer/Samlede destinationer OK" | Fuldførelse af en rundsendingstransmission, seriel polling eller indgående routing. Hvis transmission til 3 destinationer blev gennemført ud af et samlet antal på 5, vises "003/005 OK".
"Intet svar" | Der opstod en fejl, fordi der ikke kom noget svar fra destinationen
"Optaget" | Der opstod en fejl, fordi den anden part var optaget
"OK rapport" | Svaret "Modtagelse gennemført" modtaget
"NG rapport" | Svaret "Fejl ved levering" modtaget
"Ingen Rapp." | Timeout for modtagelse af leveringsbekræftelse
"Modtaget" | Anden e-mail end internet-fax blev modtaget
"Afvis modtagelse" | Der blev sendt en fax fra en part, som er blevet blokeret af funktionen til antijunkfaxer
"NGxxxxxx" | Transmission/modtagelse blev ikke gennemført, fordi der opstod en kommunikationsfejl (en 6-cifret fejlkode vises i xxxxxx).
"Fejl" | Der er opstået en fejl, mens jobbet blev udført

Til toppen