# KONTROL AF ANTALLET AF SCANNEDE ORIGINALARK FØR KOPIERING (ORIGINALTÆLLING)

## Oversigt

Denne funktion tæller antal scannede originalark og viser resultatet, før der laves en kopi.
Du kan forebygge kopieringsfejl ved at kontrollere antal originalark, der er scannet.

- Det antal, der vises, er antallet af scannede originalark, ikke antallet af scannede originalsider. Ved 2-sidet kopiering med brug af én original vises tallet "1" for eksempel for at angive, at der er scannet ét originalark, ikke "2" for at angive forside og bagside.
- Orig. tælling skal angives, før originalen scannes.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Oprindeligt antal]

   Tryk på tasten [Tilbage], når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres indstillingen for original tælling:

   Tryk på tasten [Originaltælling] for at fjerne markeringen.

2. #### Placering af originaler i den automatiske dokumentfeeder

   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

3. #### Tryk på tasten [Start]

4. #### Kontrollér antal originalark

   ###### Hvis det viste antal originalark afviger fra det faktiske antal ark:

   Tryk på tasten [Annuller] for at standse jobbet.

5. #### Tryk på [OK] for at starte kopieringen

   Hvis denne funktion kombineres med [Jobform], vises antallet, efter at der er trykket på tasten [Start udskrivning].

Til toppen