# INDSTILLING AF MANUEL FEEDER

Når du vælger den manuelle feeder, skal du vælge papirtype og -størrelse baseret på det papir, der er lagt i den manuelle feederbakke.
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis en manuel feederbakke er installeret.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Papirvalg], og tryk derefter på tasten til den manuelle feeder

   Du kan også åbne skærmen [Papirområde] ved at trykke på billedet af maskinen på basisskærmen.

2. #### Tryk på tasten [Type og str.] og tryk derefter på den tast, der svarer til den type papir, der er lagt i

3. #### Tryk på fanen [Størrelse] og derefter på den tast, der svarer til størrelsen af det papir, der er lagt i

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

4. ###### Tasten [Auto-AB]

   Registrerer automatisk den passende AB-papirstørrelse, når der ilægges papir såsom A4 eller B5.

   ###### Tasten [Auto-Inch]

   Registrerer automatisk den passende tomme-papirstørrelse, når der ilægges papir såsom 8-1/2" × 11".

   ###### Tasten [Indst. str.]

   Tryk på denne tast for at vælge en papirstørrelse manuelt, hvis størrelsen ikke registreres automatisk.

   ###### Tasten [Direkte indtastning]

   Tryk på denne tast for at indtaste en talværdi for størrelsen af det ilagte papir.

   ###### Sådan indtastes papirstørrelsen direkte

   Tryk på tasten [AB], hvis du skal vælge papirenhed i millimeter. Tryk på tasten [inch], hvis du skal vælge papirenhed i tommer. Tryk på tasten og indtast papirstørrelsen. Tryk derefter på tasten [OK].

Til toppen