# OPRETTELSE AF EN BROCHURE(HÅNDBOGSKOPI/RYGHÆFTNING)

## Oversigt

Ved at folde papiret til det halve udskrives for- og bagsiden af papiret, så der dannes en folder som en brochure.
Hvis en ryghæftningsfinisher er installeret, foldes kopierne automatisk til det halve og udskrives, hvis ryghæftning og hæftning er aktiveret. Denne funktion er praktisk til indbinding af kopier i brochureformat.

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Hoved], og vælg [Håndbogskopi]

   Vælg metoden for ryghæftning på rullelistemenuen.

   - Hvis du vælger [Brochure (side om side)], fordobles den papirstørrelse, som er angivet af programmet til udskrivning af data.
   - Hvis du vælger [2-op-pjece], reduceres den papirstørrelse, der er angivet af programmet, på samme måde som for 2-op og udskriver data med papirstørrelsen uændret.
   - Hvis [Pjece (side om side)] eller [2-op-pjece] er valgt, deles og udskrives en original for hvert maksimale antal ark, der skal hæftes, også selvom det samlede antal sider overstiger det maksimale antal ark, der skal hæftes. Når de hæftede sæt samles, skabes en bog.
   - Hvis [Pjece med fuldt billede] er valgt, udskrives data med et helt billede. Gå til trin 2.

2. #### Hvis du vælger [Pjece med fuldt billede], så klik på knappen [Indstillinger] for at konfigurere detaljerede indstillinger

   - Angiv størrelsen for udskrivning af én side af originalen (størrelsen, der svarer til én side af en brochurekopi) i "Tilpas til papirformat".
   - Vælg størrelse på udskrivningspapiret i "Outputpapirstørrelse".

3. #### Vælg "Indbindingsside"

   Vælg indbindingskant fra [Venstre] eller [Højre].
   [2 hæfteklammer] i menuen "Hæftning" er tilgængelige, hvis en ryghæftningsfinisher er installeret.

### Macintosh

1. #### Vælg [Printerfunktioner] og derefter "Indbindingsside"

   [2 hæfteklammer] i menuen "Hæftning" er tilgængelige, hvis en ryghæftningsfinisher er installeret.

2. #### Vælg [Pjece (side om side)] eller [2-op-pjece]

Til toppen