# GODKENDELSE EFTER LOGINNAVN / ADGANGSKODE

## Oversigt

Denne metode sætter brugere i stand til at logge ind med et loginnavn og en adgangskode, der fås af maskinens administrator eller LDAP-serverens administrator.
Når maskinen startes, vises loginskærmen.

- Forskellige elementer vises muligvis på skærmen, når LDAP-kontrol anvendes.
- Når LDAP-kontrol anvendes, afhænger det af godkendelsesmetoden, om tasten [E-mail-adresse] vises.

###### Hvis der indtastes et forkert loginnavn eller en forkert adgangskode:

Indtast loginnavn eller adgangskode igen.
Hvis [Advarsel, når login mislykkes] er aktiveret i systemindstillingerne, vil betjeningspanelet låse i 5 minutter, hvis et forkert loginnavn eller adgangskode indtastes tre gange i træk.
Kontakt maskinens administrator for at få at vide, hvilket loginnavn/adgangskode du har fået tildelt.

- ###### Sådan låses betjeningspanelet op:

  Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Brugerkontrol] → [Standardindstillinger] → [Åbn låsen på maskinens betjeningspanel] for at låse op.

- ###### Sådan indstilles [Advarsel, når login mislykkes]:

  Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Brugerkontrol] → [Standardindstillinger] → [Advarsel, når login mislykkes]→ [Åbn låsen på maskinens betjeningspanel].

- ###### Sådan gemmes et brugernavn:

  Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Brugerkontrol] → [Brugerliste].
  Registrer også detaljerede oplysninger som loginnavn, brugernavn og adgangskode. Bed maskinens administrator om de oplysninger, du har brug for for at anvende maskinen.

## Betjening

1. #### Indtast loginnavnet

   Indtastning med softwaretastaturet
   Hvis registrering af brugernavnet ikke er blevet udført i indstillingstilstand, skal en bruger, der kun anvender LDAP-godkendelse, trykke på tekstboksen [Loginnavn] og indtaste loginnavnet med softwaretastaturet.
   Valg fra en liste
   Tryk på tasten [Vælg fra liste] og vælg et brugernavn på skærmen Brugerliste.

   LDAP-godkendelse anvendes, når administratoren af en server giver LDAP-service på LAN'et (lokalnetværket).

2. #### Indtast adgangskoden

   Indtast adgangskoden fra softwaretastaturet.
   Hvis du logger på en LDAP-server, skal du indtaste den adgangskode, der er gemt sammen med dit LDAP-serverloginnavn.
   Hvert indtastet tegn vises som "". Tryk på tasten [OK], når du har indtastet adgangskoden.
   Når der anvendes kontrol via LDAP-server, og du har forskellige adgangskoder gemt i "Brugerliste" og på LDAP-serveren, skal du bruge den adgangskode, der er gemt på LDAP-serveren.

   Rediger informationerne for [Godkendt til] efter behov, når LDAP-serveren registreres.
   - Ved valg fra skærmen med brugerlisten:
     Den LDAP-server, du er forbundet med, blev registreret under brugerregistreringen, så den målserver, som godkendelsen skal rettes mod, vises, når loginnavnet vælges.
     Gå til trin 3.
   - Ved indtastning fra softwaretastaturet:
     Tryk på [Godkendt til] og vælg LDAP-serveren for at logge ind.

3. #### Tryk på tasten [OK]

   Hvis det indtastede loginnavn og den indtastede adgangskode godkendes, vises antallet af resterende sider, som brugeren må kopiere eller scanne.

   Hvis der er sat begrænsning på antallet af sider, en bruger må benytte, vises brugsantallet for den bruger, der er logget ind.

   - ###### Sådan begrænses antallet af sider, en bruger kan benytte:

     Vælg [Brugerkontrol] → [Sidebegrænsning, gruppeliste] i "Indstillingstilstand (administrator)".

   - ###### Sådan skjules antallet af sider, der kan benyttes efter login:

     Deaktiver i "Indstillingstilstand (administrator)" [Brugerkontrol] → [Standardindstillinger] → [Vis brugsstatus efter login].

   - ###### Sådan ændres den tid, meddelelsen vises i:

     Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Systemindstillinger] → [Driftsindstillinger] → [Indstilling af tid for visning af meddelelser].

4. #### Tryk på [Logout] for at afslutte proceduren

Til toppen