# AFSENDELSE AF EN GEMT FIL

## Oversigt

Hvis du har gemt en fil vha. dokumentarkivering, kan du sende den igen med de samme indstillinger. Du kan også korrigere disse indstillinger og sende filen.

- Disse transmissionsmetoder forudsætter installation af det tilsvarende ekstraudstyr.
- Hvis du gemt data med følgende indstillinger, kan du ikke sende dataene.
  Brochurekopi, Omslag/skilleark, Foto gentag, Flere sider forstørrelse, Multi-shot (2-i-1)
- Hvis du gemt data med følgende indstillinger, kan du sende data, men du kan ikke bruge disse funktioner.
  Marginskift, Overhead-skilleark, Bogkopi, Fanebladskopi, Stempel, alle menupunkter under Farvetilpasning, Centrering
- Du kan muligvis ikke sende data i den angivne opløsning, hvis de gemte data er komprimerede eller forstørret til et bestemt niveau. I dette tilfælde skal du ændre opløsningen og prøve at sende dataene igen.
  Hvis du bruger internetfax, kan du muligvis ikke sende en fil, selv hvis du har ændret dataopløsningen.

En fil, der er gemt i sort/hvid eller gråtoner, kan ikke sendes i farve.

## Betjening

Vælg den ønskede fil, og følg fremgangsmåden herunder.

- VALG AF EN GEMT FIL

1. #### Tryk på tasten [Send] på handlingspanelet

2. #### Angiv indstillingerne for filtransmission

3. #### Angiv destinationsfaxnummeret

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG

4. #### Tryk på tasten [Start]

Til toppen