# FORBRUGSVARETYPER OG OPBEVARINGSMETODER

## Forbrugsvaretyper

Du skal bruge vores anbefalede kopi- og etiketpapir. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger.
Du skal bruge vores tonerpatroner, hæftningskassetter og transparenter.

Produktnavn | Modelnavn | Bemærkninger
--- | --- | ---
Transparent A4 (specialpapir) | 3M PP2500 | 100 sider (10 sæt pr. kasse)
Hæftningskassette (til finisher eller ryghæftningsfinisher) | AR-SC2 (50-siders hæftning) MX-SCX2 (100-siders hæftning) | Ca. 5000 hæfteklammer × 3
Hæftningskassette (til ryghæftningsfinisherens ryghæftningsenhed) | MX-SCX3 (15-siders hæftning) | Ca. 2000 hæfteklammer × 4
MX-SCX1 (20-siders hæftning) | Ca. 5000 hæfteklammer × 3

## Håndtering af toner og tonerpatron, samt om nødstilfælde

### Håndtering

Toner og tonerpatroner må ikke komme i kontakt med ild. Toner kan spredes og forårsage forbrændinger. Du må heller ikke åbne en tonerpatron med vold. Tonerstøvet kan blive lækket. Undgå i så fald inhalering af støv og hudkontakt.

### Opbevaring

Opbevar toner eller tonerpatroner et køligt og mørkt sted, der ikke er forseglet eller har åben ild. Opbevar toner og tonerpatroner uden for små børns rækkevidde. Opbevar en ny tonerpatron vandret og opad, og sørg for ikke at vende beholderen på hovedet. Hvis en kasse opbevares lodret, reduceres tonerens bevægelsesfrihed, selv hvis du ryster tonerpatronen godt inden brug. Toneren bliver muligvis i patronen uden at komme ind i maskinen.

### I nødstilfælde

###### Hvis du inhalerer støvet:

Gå til et sted med ren luft, og skyl munden med rigelige mængder vand. Hvis du har symptomer som hosten, skal du opsøge læge.

###### Hvis du har fået toner på huden:

Rengør huden med sæbe, og skyl sæben væk med vand.

###### Hvis du får toner i øjnene:

Du skal skylle toneren væk med rindende vand øjeblikkeligt. Opsøg en læge, hvis du har smerter.

###### Hvis du har indtaget toner:

Skyl munden, og drik et eller to glas vand. Opsøg om nødvendigt læge.

###### Forsigtig:

- Opbevar ikke toner et sted, hvor temperaturen er 40 grader eller mere.
  Hvis tonerpatronen opbevares et sted med høje temperaturer, kan toneren i en patron blive hård.
- Opbevar tonerpatroner og spildtonebeholderen uden for små børns rækkevidde.

## Andre opbevaringsmetoder for forbrugsvarer

###### Opbevar forbrugsvarer et sted, der opfylder følgende betingelser.

- Et rent og tørt sted
- Et sted med stabil temperatur
- Et sted, der ikke er udsat for direkte sollys

###### Læg kopipapir i en pose, og placer posen på en plan overflade.

Hvis du ikke kommer papiret i en pose til opbevaring, bliver det krøllet eller fugtigt, hvilket medfører papirstop.
Læg resten af papiret i en pose, og luk posen til opbevaring, da papiret ellers bliver krøllet eller fugtigt, hvilket medfører papirstop.
Til toppen