# GENTAGELSE AF SAMME BILLEDE PÅ ÉT ARK (GENTAG LAYOUT)

## Oversigt

Denne funktion kopierer flere af de samme originalbilleder på ét ark.
Der er altid tre måder; "Auto""Fast gentag" og "Foto gentag".

###### Auto

Den maksimale antal gentagelser for kopiering af billeder på et ark beregnes automatisk efter originalstørrelse, papirstørrelse og zoomfaktor.

###### Fast gentag

Når du vælger gentag antal, originalstørrelse, papirstørrelse for at kopiere billeder på et ark, da vil zoomfaktoren blive beregnet automatisk og originalen kopieres.

###### Foto gentag

Denne funktion gentager kopieres på A4-papir (8-1/2" × 11") eller A3 (11" × 17") uden at ændre zoomfaktor for billedets originalstørrelse. Du kan vælge en af følgende fem typer originaler:

- Originalstørrelser op til 130 mm × 90 mm (3" × 5")
- Originalstørrelser op til 70 mm × 100 mm (2-1/2" × 4")
- Originalstørrelser op til 57 mm × 100 mm (2-1/8" × 3-5/8")
- Originalstørrelser op til 100 mm × 150 mm (5" × 7")
- Originalstørrelser op til 65 mm × 70 mm (2-1/2" × 2-1/2")

- Gentag layout skal angives, før originalen scannes.
- Anbring en original på glaspladen til fotogentagelse.

Denne funktion kan ikke kombineres med originaler af blandet størrelse eller 2-sidet kopiering (den kan dog kombineres med i[2-sidet -> 1-sidet]).

## Betjening

### Auto

Antal gentagelser beregnes automatisk ved kopiering.

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Gentag layout]

2. #### Tryk på tasten [Auto]

3. #### Kontrollér de flader, der skal gentages, og som er blevet beregnet automatisk

   Tryk om nødvendigt på tasten [Original], [Papirvalg] eller [Zoomfaktor] og konfigurer indstillingen igen.
   - VALG AF STANDARDSTØRRELSE
   - DIREKTE INDTASTNING AF BRUGERDEFINERET STØRRELSE
   - LAGRING OG VALG AF HYPPIGT ANVENDTE ORIGINALSTØRRELSER
   - VALG AF ZOOMFAKTOR
   - INDSTILLING AF PAPIRBAKKE
   - INDSTILLING AF MANUEL FEEDER

4. #### Angiv gentagelsesdelelinjen

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres indstillingen auto:

   Tryk på tasten [Fra].

5. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

6. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

7. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

### Fast gentag

Angiv antal gentagelser til kopiering.

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Gentag layout]

2. #### Tryk på tasten [Fast gentag]

3. #### Tryk på tasten [Original] og [Papirvalg] for at vælge henholdsvis originalstørrelse og papirstørrelse

   - VALG AF STANDARDSTØRRELSE
   - DIREKTE INDTASTNING AF BRUGERDEFINERET STØRRELSE
   - LAGRING OG VALG AF HYPPIGT ANVENDTE ORIGINALSTØRRELSER
   - INDSTILLING AF PAPIRBAKKE
   - INDSTILLING AF MANUEL FEEDER

4. #### Tryk på tasten [Antal forsider] for at angive antallet af gentagelser

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på . Den automatiske beregning vises, som zoomfaktor.
   Hvis den beregnede zoomfaktor overstiger området fra 25% til 400%, opstår der en fejl.

5. #### Angiv gentagelsesdelelinjen

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres fast gentagelse:

   Tryk på tasten [Fra].

6. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

7. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

8. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

### Foto gentag

Gentag en original i fotostørrelse i faktisk størrelse.

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Gentag layout]

2. #### Tryk på tasten [Foto gentag]

3. #### Tryk på tasten [Original] og vælg originalstørrelse

   Anbring originalen, så den passer til den retning, der vises i "Sådan indstilles".
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

4. #### Tryk på tasten [Papivalg] og vælg papirstørrelse

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.
   Hvis du har trykket på [Op til 57x100 mm (kort) 2 1/8 × 2 5/8"] på skærmen [Original], kan du kun vælge A4 som originalstørrelse.

   ###### Sådan annulleres Foto gentag:

   Tryk på tasten [Fra].

5. #### Læg originalen på glaspladen og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Du kan kontrollere originalens retning ved at aflæse "Retning" på skærmen Original.

6. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

7. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen