# LDAP-OPSÆTNING

Vælg [Aktiver] for at aktivere LDAP-opsætning. Når [Deaktiver] er valgt, er LDAP-opsætning deaktiveret.

### Tilføjelse eller redigering af en global adressebog

Når der trykkes på tasten [Tilføj], vises indstillingsskærmen for en global adressebog.
Når du trykker på navnet på en global adressebog, vises registreringsskærmen for denne globale adressebog. Derefter kan du redigere den.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Navn | Indtast adressebogens navn.
Standardadresseindstilling | Indtaster søgestandarderne til søgning efter et specifikt område af informationstræet til LDAP-biblioteket. Eksempel: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone Standarderne skal adskilles af semikolon eller komma.
LDAP-server | Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for LDAP-serveren.
Servertype | Vælg Standard eller Brugerdefineret på servertypelisten. Standardindstillingen er Standard.
Bruger-id-egenskab | Angiv bruger-id-egenskaben. Standardindstillingen er "uid".
LDAP-søgningsegenskab | Angiv LDAP-søgningsegenskaben. Standardindstillingen er "cn".
E-mail-adressesøgning | Angiv søgning efter e-mail-adresse. Standardindstillingen er "mail".
I-Fax-adressesøgning | Angiv søgning efter internetfax. Standardindstillingen er "mail".
Faxnummersøgning | Angiv søgning efter faxnummer. Standardindstillingen er "facsimileTelephoneNumber".
Søg efter åben nøgle | Angiv søgning efter en åben nøgle. Standardindstillingen er "userCertificate".
Sidebegrænsningsgruppe | Angiv søgning efter lagring af sidebegrænsningsgruppe. Standardindstillingen er "pagelimit".
Tilladelsesgruppe | Angiv søgning efter lagring af tilladelsesgruppe. Standardindstillingen er "authority".
Foretrukken Betjeningsgruppe | Angiv søgning efter Foretrukken betjeningsgruppe. Standardindstillingen er "foretrukken".
Min mappe | Angiv søgning efter Min mappe. Standardindstillingen er "myfolder".
Kort-id | Angiv søgning efter kort-id. Standardindstillingen er "cardid".
Brugerdefineret egenskab 1 til 10 | Indtast hver brugerdefineret egenskab.
Portnummer | Indtast et portnummer. Standardindstillingen er port 389.
Timeout | Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 5 sekunder.
Brugernavn | Indtast kontonavnet for LDAP-indstilling.
Adgangskode | Indtast kodeordet. For at ændre adgangskoden skal du indstille [Skift kodeord] til .
Godkendelsestype | Vælg godkendelsesserveren fra rullelisten.
Bind-præfiks | Angiver Bind-præfikset. Standardindstillingen er "uid".
Serverbenyttelse | Angiv serverprogrammet. Angiv adressebogen og brugergodkendelse.
Aktivér SSL | Aktiverer SSL-krypteringskommunikation.
Forbindelsestest | Tryk på knappen [Udfør], hvorefter forbindelsestesten udføres, og resultatet vises.

### Sletning af en global adressebog

Hvis du vil slette en global adressebog, skal du indstille feltet til venstre for dens navn til og trykke på tasten [Slet].
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.
Til toppen