# AKTIVER/DEAKTIVER INDSTILLINGER

Følgende indstillinger aktiverer eller deaktiverer bestemte funktioner.

### Printertilstand

###### Spær print blanke sider

Deaktiverer udskrivning af en tom side.

### Brugerkontrol

###### Deaktivering af udskrivning for ugyldig bruger

Udskrivning fra brugere, hvis oplysninger ikke er gemt i maskinen, såsom udskrivning uden indtastning af gyldige brugeroplysninger i printerdriveren eller udskrivning af en fil på en FTP-server i Indstillingsfunktion (webversion), kan forbydes.

### Driftsindstillinger

###### Annuller auto-slet-timer

Deaktiverer automatisk sletning.

###### Deaktivering af jobprioritering

Deaktiverer prioritering for udskrivning og afsendelse af job fra jobstatusskærmen.

###### Frakoble univ. bakkeprint

Deaktiverer univ. bakkeprint (udskrivning af andre job før et job, der er blevet stoppet*, fordi det papir, der skal bruges til jobbet, ikke findes i nogen af bakkerne).
* Denne indstilling kan ignoreres, hvis maskinen løber tør for papir, mens jobbet er i gang.

###### Bloker auto. gentagelse af tast

Deaktiverer funktionen automatisk gentagelse af tast.

###### Deaktivering af justering af ur

Deaktiverer funktion til ændring af dato og tid.

###### Deaktivering af omslag/skilleark

Deaktiverer funktioner til brug af omslag og skilleark.

###### Deaktivering af manuel færdiggørelse

Deaktiverer manuel færdiggørelse

### Enhedskontrol

###### Deaktivering af dokumentfeeder

Brug disse indstillinger til at forbyde brugen af den automatiske dokumentfeeder, hvis f.eks. feederen ikke fungerer korrekt. (Når indstillingen er aktiveret, er det stadig muligt at scanne på glaspladen).

###### Deaktivering af duplex

Den bruges til at deaktivere 2-sidet udskrivning, som f.eks. når duplex-modulet ikke fungerer korrekt.

###### Deaktivering af bakke med stor kapacitet

Denne indstilling bruges til at forbyde brug af bakken med stor kapacitet, f.eks. hvis den ikke fungerer korrekt.

###### Deaktivering af bakkeindstillinger

Deaktiverer bakkeindstillingerne.

###### Deaktivering af manuel feeder

Denne indstilling bruges til at forhindre brugen af den manuelle feeder.

###### Deaktivering af inserter

Denne indstilling bruges til at forhindre brugen af inserteren.

###### Deaktivering af offset

Deaktiverer offset.

###### Deaktivering af hæfter

Denne indstilling bruges til at forhindre brugen hæfteren, f.eks. hvis hæftningsfunktionen i finisheren eller ryg-finisheren ikke fungerer korrekt.

###### Deaktivering af hulning

Denne indstilling bruges til at forbyde brug af hulning, f.eks. hvis hullemodulet i finisheren eller ryg-finisheren ikke fungerer korrekt.

###### Deaktivering af foldeenhed

Denne indstilling bruges til at forhindre brugen af foldeenheden.

###### Deaktivering af beskæringsmodul

Denne indstilling bruges til at forhindre brugen af beskæringsmodulet.

###### Deaktivering af stabler 1

Denne indstilling bruges til at aktivere stabelbakken i den primære stabler med høj kapacitet.

###### Deaktivering af stabler 2

Denne indstilling bruges til at aktivere stabelbakken i den sekundære stabler med høj kapacitet.

###### Deaktivering af mastermaskinfunktion

Denne indstilling bruges til at forhindre tandemtransmission.
(Denne indstilling er som regel ikke nødvendig).

###### Deaktivering af slavemaskinfunktion

Denne indstilling bruges til at forhindre tandemmodtagelse.
(Denne indstilling er som regel ikke nødvendig).

### Kopiindstillinger

###### Deaktiver registrering af program

Deaktiverer programregistreringen.

###### Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering

Deaktiverer brugen af den manuelle feeder, når der produceres 2-sidede kopier.
Den manuelle feeder bruges ofte til indføring af etiketark, overheadfilm og andre specialmedier, hvor 2-sidet kopiering ikke er tilladt.
Hvis et ark af et af disse specialmedier kommer ind i reverseringsenheden, kan det resultere i papirstop eller skade på enheden.
Hvis du ofte bruger specialmedier, hvorpå 2-sidet kopiering er forbudt, anbefales det, at du aktiverer denne indstilling.

###### Deaktivering af automatisk papirvalg

Deaktiverer funktionen til automatisk papirvalg.
Når denne indstilling er aktiveret, foretages der ikke noget automatisk papirvalg af samme størrelse som originalen på glaspladen eller i den automatiske dokumentfeeder.

###### Deaktivering af registrering af brugerdefineret billede

Deaktiverer registrering af brugerdefinerede billeder.

###### Deaktivering af afsendelse under kopiering

Deaktiverer funktionen til billedsending under kopiering.

### Printerindstillinger

###### Deaktiver udskrivning af infoside

Deaktiverer udskrivning af infoside.

###### Deaktiver udskrivning af testside

Deaktiverer udskrivning af testside.
Når denne indstilling er aktiveret, kan "Printertestside" i Indstillingsfunktion ikke bruges til at udskrive testsider.

###### Ekskluder bypass-bakke fra auto. valg af papir

Når valg af papirtype er sat til [Auto], kan den manuelle feeder ikke vælges.
Dette anbefales, når der ofte placeres specialpapir i den manuelle feeder.

###### Deaktivering af USB Hukommelse Direkte Udskrivning

Deaktiverer funktionen til direkte udskrivning af en fil på en USB-hukommelsesenhed.

###### Deaktivering af Netværksmappe Direkte Udskrivning

Deaktiverer direkte udskrivning fra en netværksmappe.

###### Deaktivering af afsendelse under udskrivning

Deaktiverer funktionen til billedsending under udskrivning.

### Billedafsendelsesindstillinger

###### Deaktiver ændring af visningsrækkefølge

Deaktiverer en ændring af visningsrækkefølgen (søgenummerrækkefølge, stigende, faldene) i adressebogen og andet.
Hvis denne indstilling er valgt, sorteres visningen ikke, selvom du trykker på fanen på adressebogsskærmen.
Visningsrækkefølgen forbliver uændret i den rækkefølge, der er gældende, når denne indstilling aktiveres.

###### Deaktiver faxrundsending

Deaktiverer faxrundsending.

###### Deaktiver scanningsfunktion

Hvis feltet [PC Scan] er indstillet til , er funktionen PC Scan deaktiveret.

###### Deaktiver registrering af destination fra betjeningspanel

Deaktiverer adressekontrol fra maskinen.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppe (direkte indtastning)
- Gruppe (adressebog)
- Kontaktpersoner

###### Deaktiver registrering af destination på webside

Deaktiverer lagring af destinationen fra Indstillingsfunktion (webversion).
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppe (direkte indtastning)
- Gruppe (adressebog)
- Kontaktpersoner

###### Deaktiver registrering af alle programelementer

Deaktiverer brugen af adressebog for alle programmer.

###### Deaktiver registrering af hukom.-boks

Deaktiverer alle typer registrering af hukommelsesboks.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Pollinghukommelse
- Fortrolig
- Rundsending (Direkte indtastning)
- Rundsending (Adressebog)

###### Deaktiver destinationsregistrering ved brug af global adressesøgning

Deaktiverer adressekontrol fra global adressesøgning.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- Internetfax
- FAX

###### Deaktiver registrering via Network Scanner Tool

Dette deaktiverer adressekontrol fra Netværksscannerværktøjet.

###### Deaktivering af Videresending via netværk

Dette forbyder indgående routing.

### Indstillinger for Deaktiver transmission

Disse indstillinger bruges til at deaktivere følgende overførsler.

###### Deaktiver [Gensend] i fax-/bil.-sendm.

Denne indstilling bruges til at forhindre transmission, der aktiveres af tasten [Vælg blandt adresser, der for nyligt er sendt til] på handlingspanelet.

###### Deaktiver valg fra adressekartotek

Deaktiverer valg af destinationer fra adressebogen.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- FTP
- Skrivebord
- Netværksmappe
- Internetfax (inkl. direkte SMTP)
- FAX

###### Deaktiver direkte indtastning

Deaktiverer direkte indtastning af destinationsadresse og andet.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- Netværksmappe
- Internetfax (inkl. direkte SMTP)
- FAX

###### Deaktiver PC-I-Fax-overførsel

Forbyder PC-I-Fax-overførsel.

###### Deaktiver PC-Fax-overførsel

Forbyder PC-Fax-overførsel.

### Dok.-arkiv.-indstillinger

###### Deaktivering af tekst-/stempeludskrivning ved genudskrivning

Når en lagret fil hentes og udskrives, deaktiveres udskrivningsfunktionerne.
Denne funktion forhindrer datouoverensstemmelser mellem de oprindelige data, output-data og andre.

###### Batchprint-indstillinger

Denne indstilling anvendes til at forbyde valg af tasten [Alle brugere] og tasten [Bruger ukendt] i brugervalgsskærmen, når der udskrives filer med batch-udskrivning.
Aktiver/deaktiver indstillinger kontrollerer de samme parametre som aktiverings-/deaktiveringsindstillingerne i andre indstillinger. Indstillingerne hænger sammen (ændres den ene indstilling, ændres den anden også).

###### Deaktivering af lagring på ekstern hukommelsesenhed

Lagring af filer på eksterne hukommelsesenheder er deaktiveret.

### Sikkerhedsindstillinger

Denne indstilling bruges til at angive sikkerhedsfunktionerne.

###### Indstilling for udskrivning af skjult mønster

Deaktiverer direkte indtastning af baggrundsmønster og andet.
Til toppen