# MANUEL JUSTERING

## Oversigt

I dette afsnit forklares det, hvordan du vælger originaltype eller belysning afhængigt af den original, der skal kopieres.

###### Sådan ændres standardbelysningen:

Vælg [Systemindstillinger] → [Kopifunktionsindstillinger] → [Indstillinger for initial status] → [Belysning] i "Indstillingstilstand (administrator)".

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Belysning]

2. #### Tryk på tasten Valg af originalbilledtype fra "Manuel"

3. #### Tryk på eller skub skyderen for at justere belysningen

   Hvis du justerer belysningen med den valgte originaltype indstillet på [Auto], bliver originalbilledtypen automatisk valgt som [Tekst/udskr. foto].
   Tryk på , når indstillingen er udført.

   Vejledning til belysningsniveau, når tasten [Tekst] er valgt:
   1 til 2: Mørke originaler såsom aviser
   3: Originaler med normal tæthed
   4 til 5: Originaler skrevet med blyant eller med tekst i lys farve

   ### Taster til valg af originalbilledtyper

   Element | Beskrivelse
   --- | ---
   Tekst | Brug denne funktion til almindelige tekstdokumenter.
   Tekst/udskr. foto | Denne funktion giver den bedste balance ved kopiering af en original, som indeholder både tekst og trykte fotografier, f.eks. et tidsskrift eller et katalog.
   Tekst/Foto | Denne funktion giver den bedste balance ved kopiering af en original, som indeholder både tekst og fotografier, f.eks. et tekstdokument med et indsat foto.
   Udskrevet foto | Denne funktion er bedst ved kopiering af trykte fotografier, f.eks. fotos i et tidsskrift eller et katalog.
   Foto | Brug denne funktion til at kopiere foto.
   Kort | Denne funktion er bedst til kopiering af lyse farveskygger og fine detaljer, som findes på de fleste kort.
   Lys original | Brug denne funktion ved originaler med lys blyantsskrift.

Til toppen