# DEN MANUELLE FEEDERS INDFØRINGSVALSE

Rengør den manuelle feeders indføringsvalse, hvis der ofte opstår fejlindføring af papir i den manuelle feeder. Aftør indføringsvalsens overflade med en ren, tør klud, der er fugtet med vand eller et neutralt opvaskemiddel.

## Betjening

### Manuel feeder (på maskinen)

1. #### Tag papiret ud

2. #### Tag vedligeholdelseslågen af

3. #### Rengør den manuelle feeders indføringsrulle

   Sæt vedligeholdelseslåget på igen, når du er færdig med at rengøre.

4. #### Læg papiret i

### Manuel feeder (bakker med stor kapacitet)

1. #### Tryk på betjeningsknappen og tag papiret ud

   Papirbordet sænkes. Betjeningsknappen blinker, når papirbordet sænkes. Knappen tændes, når papirbordet er sænket helt. Tag ikke papiret ud, før knappen holder op med at blinke.

2. #### Tag vedligeholdelseslågen af

3. #### Rengør den manuelle feeders indføringsrulle

   Sæt vedligeholdelseslåget på igen, når du er færdig med at rengøre.

4. #### Læg papiret i og tryk på betjeningsknappen

   Papirbordet hæves, når du trykker på betjeningsknappen.

Til toppen