# PERIFERIENHEDER

## Oversigt

Perifere enheder kan installeres på maskinen for at udvide funktionalitetsmulighederne.
Perifere enheder er som regel ekstraudstyr. Nogle modeller kan dog omfatte visse perifere enheder som standardudstyr.

(Pr. december 2015)

Produktnavn | Produktnummer | Beskrivelse
--- | --- | ---
Bakke med stor kapacitet | MX-LC12 | Ekstra bakke. Der kan ilægges maksimalt 3.500 ark papir.
Bakker med stor kapacitet | MX-LC13 N | Ekstra bakke. Der kan ilægges maksimalt 5.000 ark papir. Du kan også tilslutte to enheder.
Papiroverførselsmodul | MX-RB16 | Denne enhed er nødvendig for at kunne tilslutte bakker med stor kapacitet.
Tilslutningsmodul | MX-RB17 | Denne enhed er nødvendig for at kunne tilslutte to bakker med stor kapacitet.
Manuel feeder til flere sider | MX-MFX1 | Ekstra bakke. Der kan ilægges maksimalt 100 ark papir. Installér denne bakke i maskinen.
MX-MF11 | Ekstra bakke. Der kan ilægges maksimalt 500 ark papir. Installér denne bakke på bakkerne med stor kapacitet.
Stabler med stor kapacitet | MX-ST10 | Denne enhed er nyttig, når du udskriver et stort antal kopier. Der kan udskrives maks. 5.000 ark papir.
Papirkærre | MX-CA10 | Dette er et kort, der installeres i stableren med stor kapacitet. Det er nyttigt, når du bærer et stort antal udskrevne ark. Der følger en enhed af dette produkt med MX-ST10 som tilbehør.
Finisher (100-siders hæftning) | MX-FN21 | Udskriftsenhed, der muliggør anvendelsen af hæftefunktion og offset-funktion. Der kan hæftes maksimalt 100 ark papir.
Ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) | MX-FN22 | Udskriftsenhed, der muliggør anvendelsen af hæftefunktion, offset-funktion og brochurekopifunktion. Der kan hæftes maksimalt 100 ark papir.
Hullemodul | MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Denne enhed laver huller i kopier og andre papirer. En finisher (100-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er påkrævet.
Beskæringsmodul | MX-TM10 | Denne enhed afskærer overskydende dele af ryghæftede ark. En ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er påkrævet.
Foldeenhed | MX-FD10 | Denne enhed folder og udskriver papiret. En finisher (100-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er påkrævet.
Inserter | MX-CF11 | Denne enheder indsætter forsider og skilleark. Enheden kan også fremføre papir til en finisher (100-siders hæftning) eller ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning).
Krøllekorrektionsenhed | MX-RB18 | Denne enhed retter krøller på det udskrevne papir. Denne enhed er nødvendig til installation af en finisher (100-siders hæftning), ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning), foldeenhed, inserter eller stabler høj kapacitet.
Papiroverførselsenhed | MX-RB13 | Denne enhed er nødvendig til installation af en finisher (100-siders hæftning) eller ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) og inserter.
Stregkodeskrifttypesæt | MX-PF10 | Tilføjer stregkodeskrifttyper til maskinen.
XPS-udvidelsessæt | MX-PUX1 | Dette sæt kan bruges som en XPS-kompatibel printer. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger.
Spejlvendingssæt | MX-EB15 | Gemmer automatisk kopidata på en anden harddisk. Denne enhed gør det muligt at fortsætte arbejdet, selvom harddisken er beskadiget.
Programintegrationsmodul | MX-AMX1 | Programintegrationsmodulet kan kombineres med netværksscannerfunktionen, så der tilføjes kan en metadatafil til en scannet billedfil.
Programkommunikationsmodul | MX-AMX2 | Dette etablerer forbindelse mellem maskinen og et eksternt program via et netværk.
Øget komprimeringssæt | MX-EB11 | Gemmer et scannet dokument i højt komprimeret PDF-format. En højt komprimeret PDF medfører en mindre størrelse end en almindelig PDF.
Tastatur | MX-KB13 | Dette er et tastatur, der er integreret i maskinen. Når det ikke er i brug, kan det opbevares under betjeningspanelet.
Webbrowser-udvidelseskit | MX-AM10 | Internetadgang er aktiveret, så det er muligt at åbne web-sider.
Stempelenhed | AR-SU1 | Denne stempler hver originalside, efter at den er scannet i billedsendingsfunktionen. En automatisk dokumentfeeder er nødvendig.
Stempelpatron | AR-SV1 | To godkendelsesstempelpatroner medfølger.
Hæfteklammer | MX-SCX2 | Hæftepapir. En finisher (100-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er påkrævet.
MX-SCX1 | Ryghæftepapir. En ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er påkrævet.
Statusindikator | MX-SL10 | Angiver status for maskinen.

Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige i alle lande og områder.
Til toppen