# DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA EN USB-HUKOMMELSE

## Oversigt

Du kan udskrive en fil i en USB-hukommelse, der er tilsluttet maskinen direkte, uden at bruge computeren.
Når du udskriver en adgangskodebeskyttet PDF-fil, indtaster du adgangskoden på jobstatusskærmen for at kunne begynde udskrivningen.

- UDSKRIVNING AF EN KRYPTERET PDF-FIL

- Anvend en FAT32 USB-enhed med en kapacitet på højst 32 GB.
- Udskrivning fra en USB-hukommelse er ikke muligt, når [Systemindstillinger] i "Indstillingstilstand (administrator)" → [Printerindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Deaktivering af direkte udskrivning fra USB-hukommelse] er valgt.

## Betjening

1. #### Forbind USB-hukommelsen til maskinen og tryk på tasten [Hent fil på harddisken]

2. #### Tryk på tasten [Vælg fil fra USB-hukommelse, der skal udskrives] på handlingspanelet

3. #### Tryk på det billede, du vil udskrive, og tryk på tasten [Vælg udskrivningsindstillinger] på handlingspanelet

   - Når der udskrives flere filer, tryk på alle de filer, du vil udskrive, og tryk på tasten [Udskriv] på handlingspanelet.
   - Felterne med de valgte filer er afkrydset.
   - Ikonet vises til venstre for tasterne til filer, der kan udskrives.
   - Ikonet vises til venstre for tasterne til mapper i USB-enheden. Tryk på denne tast for at få vist en mappe eller en fil i en mappe.
   - Der kan i alt vises 100 taster til filer og mapper.
   - Tryk på for at flytte op ét mappeniveau.
   - Når du rykker et mappeniveau ned ved at trykke på en mappetast, vises .
     Tryk på denne tast for at vende tilbage til valgskærmen for fil- eller mappenavn.
   - Tryk på tasten [Fil- eller mappenavn] for at ændre rækkefølgen af filer og mapper, der vises på skærmbilledet. Hver gang der trykkes på tasten, skifter rækkefølgen mellem stigende og faldende.

4. #### Vælg udskrivningsbetingelser

   - Hvis du har valgt flere filer i trin 3, kan du kun vælge antallet af udskrifter.
   - Hvis du har valgt en fil, der omfatter udskrivningsbetingelser (dvs. PCL-, PS- eller XPS-filer) i trin 3, gøres indstillingerne gældende.
   Hvis feltet [Udskriv på blankt papir] er afkrydset, er [Papirområde] indstillet på [Blankt papir] (manuel feeder), og [Opløsning] er indstillet på [600 dpi (høj kvalitet)].

5. #### Tryk på tasten [Start]

   Udskrivning begynder, efter at den valgte fil er blevet overført.

6. #### Tag USB-hukommelsen ud af maskinen

Til toppen