# JUSTERING AF LINJETYKKELSEN

## Oversigt

Denne funktion reducerer eller øger tykkelsen af hele linjen, når udskriftslinjerne ikke er tydelige i CAD eller andre specialprogrammer.
Når dataene indeholder linjer med varierende linjebredde, kan du efter behov også udskrive alle linjer med minimumbredde.

- Denne funktion er tilgængelig i et Windows-miljø.
- Printerdriver PCL6 kan bruge denne funktion.

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Avanceret]

2. #### Vælg et tal i rullemenuen [Indstillinger for linjebredde].

   - Justering af linjebredde kan indstilles til enhederne "Fast bredde" eller "Forhold".
     Klik på knappen [Kompatibilitet] og vælg enheder i menuen "Stregtykkelsesenhed".
   - Klik på knappen [Kompatibilitet], og klik på afkrydsningsfeltet [Minimumsstregbredde] for at udskrive alle stregdata i den mindste stregbredde.

Til toppen