# SCANNE- OG DATAINDTASTNINGSFUNKTIONER

## Oversigt

Skift filformat (filtype, komprimeringstype/komprimeringsforhold) for afsendelse af et scannet billede på transmissionstidspunktet. Hvis de scannede originaler er blevet delt i separate filer, kan antallet af sider per fil også ændres.
Filtypen for funktionen [S/H] og filtypen for [Farve/Gråtone] er forbundne. Filtypen kan ikke indstilles separat for hver. (Når der er valgt [JPEG] for funktionen [Farve/Gråtone], vælges [TIFF] automatisk for funktionen [S/H]).

###### Kombinationer af filformat

Fanen [Farve/Gråtone] | Tasten [S/H]
--- | ---
PDF | PDF
Høj kompression PDF | PDF
Høj kompression PDF (Ultrafin) | PDF
PDF/A | PDF/A
Høj kompression PDF/A | PDF/A
Høj kompression PDF/A (Ultrafin) | PDF/A
Krypteret PDF | Krypteret PDF
Krypter/Høj kompression PDF | Krypteret PDF
Krypter/Høj kompression (Ultrafin) PDF | Krypteret PDF
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

- Fil formatet for afsendelse af et scannet billede bliver angivet, når destinationen er gemt i en one-touch-tast, men du kan ændre formatet på transmissionstidspunktet.
- Hvis [PDF/Krypter] er angivet for filformatet, vises skærmen til indtastning af adgangskode ved scanning. Indtast en adgangskode med op til 32 tegn.

Bemærk følgende, når "PDF/Høj komprimering" er angivet i filformatet [Farve/Gråtone].

- Ved rundsending til en adresse, hvor "PDF/Høj komprimering" er angivet, sendes alle filer til scanneren som højt komprimerede PDF-filer.
- Ved rundsending til en adresse, hvor "PDF/Høj komprimering" og "PDF/Høj komprimering/Ultrafin" er angivet, sendes alle filer til scanneren som højt komprimerede PDF-filer (ultrafin).
- Hvis "PDF/Høj komprimering" er angivet, kan opløsningen ikke ændres i scannerfunktion. Opløsningen er indstillet til 300 × 300 dpi.
- Hvis "PDF/Høj komprimering" er indstillet, når en opløsningsindstilling er angivet i scannerfunktion (eller andetsteds), annulleres opløsningsindstillingen, og opløsningen for højt komprimeret PDF anvendes til transmissionen.
- Når WPDF/Høj komprimering" er valgt, kan [Opløsning] ikke ændres, mens der ventes på den næste original eller i [Ændr indstill] i jobformindstillingerne.
- Hvis "PDF/Høj komprimering" er indstillet, når en indstilling af originaltype er blevet angivet i scannerfunktion (eller andetsteds), ændres [Foto] til [Tekst/foto], og [Kort] ændres til [Tekst/Udskr.foto].

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Filformat]

2. #### Tryk på fanen [Farve/Gråtone] eller fanen [S/H]

   - Formatindstillingen for funktionen [Farve/Gråtone] er filformatet med farvetilstanden indstillet til Fuld farve eller Gråtone.
   - Formatindstillingen med fanen [S/H] gælder for transmission i Mono2.

3. #### Tryk på tasten for den ønskede filtype

   ###### Når fanen [Farve/Gråtone] vælges:

   ###### Når tasten [S/H] vælges:

   Fanen [Farve/Gråtone] viser felterne [Kompakt] og [Ultrafin]. Hvis du indstiller feltet [Ultrafin] til , kan du sende en fil ved at reducere dens størrelse, men uden at reducere billedkvaliteten. Du kan kun vælge [Ultrafin] for indstillingen PDF med høj komprimering.

4. #### Tryk på den ønskede tast for komprimeringstype, eller tryk på den ønskede tast for kompressionsforhold

   [Understreg sort bogstav] i fanen [Farve/Gråtone] er et filformat, der reducerer datastørrelsen, samtidig med at forringelsen af sort tekst undertrykkes.

5. #### Indstil feltet [Angivet antal sider pr. fil] til , og angiv antallet af sider pr. fil

   Tryk på feltet med det numeriske display, og skift den aktuelle indstilling med de numeriske taster. Dette er praktisk ved finjustering af den indtastede størrelse.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
   - Hvis feltet [Angivet antal sider pr. fil] er indstillet til , oprettes én fil for alle scannede sider.
   - Når [Angivet antal sider pr. fil] er valgt, tilføjes efterfølgende numre til de oprettede filnavne.
   - Når [JPEG] er valgt som filtype, oprettes en fil for hver side. Derfor vises feltet [Angivet antal sider pr. fil] ikke.

Til toppen