# SAMLET KOPIERING AF ORIGINALER AF FORSKELLIGE STØRRELSER (ORIGINAL M. BLANDET STØRRELSE)

## Oversigt

Med denne funktion kopieres originaler af forskellige størrelse samtidigt.
Når originalerne scannes, registrerer maskinen automatisk størrelsen på hver enkelt original og bruger papir, der passer til denne størrelse.

Hvis originaler med blandet størrelse kombineres med automatisk valg af zoomfaktor (automatisk valg af zoomfaktor og A3 (11" × 17") er valgt)
Hvis originaler med blandet størrelse kombineres med automatisk valg af zoomfaktor, justeres zoomfaktoren individuelt for hver original, så udskrivning sker på samme papirstørrelse.

Konfiguration efter placering af originalen
Der er to forskellige indstillinger for originaler med blandet størrelse: "Samme bredde" og "Forskellig bredde".

Samme bredde | Forskellig bredde
--- | ---
Brug denne indstilling til originaler, som har forskellig størrelse, men har sider med samme længde. Originalerne lægges i dokumentfeederen med de sider, der har samme længde, sammen til venstre. A3 og A4, B4 og B5, A4R og A5, 11" × 17" og 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 14" og 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" og 5-1/2" × 8-1/2", 8-1/2" × 13" og 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 13" og 5-1/2" × 8-1/2", 8-1/2" × 11"R og 5-1/2" × 8-1/2" | Brug denne indstilling, når originalerne har forskellig størrelse og ikke har sider med samme længde. Denne indstilling kan kun bruges til følgende kombinationer af størrelser: A3 og B4, A3 og B5, B4 og A4, A4 og B5, B4 og A4R, B4 og A5, B5 og A4R, B5 og A5, 11" × 17" og 8-1/2" × 14", 11" × 17" og 8-1/2" × 13", 11" × 17" og 5-1/2" × 8-1/2"

Original m. blandet størrelse skal angives, før originalen scannes.

- Når [Forskellig bredde] er valgt, kan hæftefunktionen ikke bruges.
- Funktionen Original m. blandet størrelse kan ikke bruges til at kopiere originaler, som har samme størrelse, men er anbragt i forskellige retninger (A4 og A4R (8-1/2" × 11" og 8-1/2" × 11"R) osv.).

###### Sådan scannes originalen altid med indstillingen original med blandet størrelse:

Vælg [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Original fødningsmetode].

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Original m. blandet størrelse]

   Indstil "Original" til "Auto" for originaler med blandet størrelse.

2. #### Tryk på tasten [Samme bredde] eller [Anden bredde]

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres indstillingen Original m. blandet størrelse:

   Tryk på tasten [Fra].

3. #### Placer originalen i den automatiske dokumentfeeder og tryk på tasten [Forhåndsvis].

   Placer originalen som vist på skærmen med valg af original med blandet størrelse.

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte kopiering

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen