# FOLDNING AF KOPIER

## Oversigt

Kopier kan foldes og udskrives.

Foldetyper | Anvendeligt papir | Udskrivningsside | Indbindingsside | Foldningsbillede
--- | --- | --- | --- | ---
Z-foldning | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R | - | - |
C-foldning | A4R, 8-1/2" × 11"R | Indvendigt | Højre indbinding |
Indvendigt | Venstre indbinding |
Udvendigt | Højre indbinding |
Udvendigt | Venstre indbinding |
Harmonikafoldning | A4R, 8-1/2" × 11"R | - | Højre indbinding |
- | Venstre indbinding |
Dobbeltfoldning | A4R, 8-1/2" × 11"R | Indvendigt | Højre indbinding |
Indvendigt | Venstre indbinding |
Udvendigt | Højre indbinding |
Udvendigt | Venstre indbinding |
Halv foldning | A4R, 8-1/2" × 11"R | Indvendigt | - |
Udvendigt | - |
Rygfoldning | Ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning): A3, B4, A4R, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K Ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning): A3, B4, A4R, SRA3, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14"/8, 1/2" × 11"R, 8K | Indvendigt | - |
Udvendigt | - |

Du kan se den valgte foldningstype i "VISNING AF KOPIEKSEMPEL".

- Der skal bruges en ryghæftningsfinisher til ryghæftningsfoldning.
- En foldeenhed er nødvendig til Z-foldning, C-foldning, harmonikafoldning, dobbeltfoldning og halv foldning.
- Specialmedier som f.eks. overheadfilm og fanepapir kan ikke bruges.
- Papirfoldningsfunktionen kan ikke bruges sammen med hæfte- og hullefunktionen. Den kan dog bruges sammen med disse andre funktioner, hvis papirformatet for Z-foldning er indstillet til A3, B4 eller 11" × 17".

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Udkast]

2. #### Tryk på fanen [Foldning] og derefter på tasten til valg af foldningstype

   ###### Sådan annulleres papirfoldningsfunktionen:

   Tryk på den valgte foldningstast igen.

3. #### Tryk på tasten [Detaljer]

   Læs "Valg af hver enkelt foldningstype"
   med information om indstillingsmetoden. Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

### Valg af hver enkelt foldningstype

Rygfoldning
Vælg "Udskriftsside" og "Multifold".

- "Multifold" er tilgængelig, hvis en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er installeret i maskinen.
- Multifold-funktionen folder fem ark ad gangen. Hvis en original for eksempel består af 12 almindelige ark i A4-format, foldes de tre gange i alt: 5 ark + 5 ark + 2 ark.
  Nogle typer papir reducerer dog det antal ark, der foldes i hvert sæt. Kraftigt papir foldes for eksempel tre ark ad gangen.

Z-fold
Vælg papirstørrelsen til Z-foldning.

Brevfold
Vælg "Udskriftsside" og "Åben retning".

Harm. fold
Vælg "Åben retning".

Dobbelt fold
Vælg "Udskriftsside" og "Åben retning".

Enkelt fold
Vælg "Udskriftsside".

Til toppen