# BAKKE MED STOR KAPACITET

## Oversigt

Brug bakken med stor kapacitet til at udskrive store mængder papir, der ikke kan behandles med den almindelige bakke.
Bakken med stor kapacitet (MX-LC12) kan maksimalt rumme 3.500 ark papir i formaterne A4, B5 og 8-1/2" × 11".
Når du skifter papirstørrelse, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret servicerepræsentant.
Hvis du har ilagt papir af en anden type end det tidligere ilagte papir, skal du kontrollere indstillingerne i "Indstillingstilstand".

###### Sådan kontrollerer du, hvilken papirtype der skal indstilles i bakken:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for papirbakke] i "Indstillingstilstand".
Læg ikke tunge ting på bakken og tryk ikke ned på bakken.

## Betjening

### Bakke med stor kapacitet (MX-LC12)

1. #### Træk papirbakken ud

   Træk forsigtigt bakken ud, indtil den stopper.

2. #### Læg papiret i midten af papirbordet

   Læg papiret i, så den side, der skal udskrives, vender opad. Stakken må ikke være højere end markeringslinjen (maks. 3.500 ark).

   Luft papiret godt, før det lægges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark blive ført ind samtidig og resultere i fejlindføring.

3. #### Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen

   Skub bakken helt ind i maskinen.

Til toppen