# ØKOFUNKTION

## Oversigt

Økofunktionerne er installeret på maskinen for at nedsætte strømforbruger. Du kan benytte mange forskellige økofunktioner, så det passer til dine mål og behov.

### Typer af økofunktioner

Økofunktion | Beskrivelse
--- | ---
Økoscanning | Funktioner, hvor der ikke udskrives, kan bruges med fikseringsenheden slukket.
ENERGISPARESYSTEM | Denne funktion sænker temperaturen i fikseringsenheden og sætter maskinen til at vente i lav strømforbrugstilstand
TIMER TIL AUTOMATISK SLUKNING | Når maskinen ikke bruges, slukker denne tilstand betjeningspanelet og fikseringsenheden og sætter maskinen til at vente i en tilstand med lavt strømforbrug.
START AUTOMATISK SLUKNING, SÅ SNART DET EKSTERNE JOB ER FULDFØRT | Maskinen vender tilbage fra automatisk slukning, når den gennemfører et udskrivningsjob. Maskinen vender tilbage til automatisk slukning, når jobbet er afsluttet.

- Økofunktionen skal konfigureres fra "Energisparefunktion" i "Indstillingstilstand (administrator)".
- Denne funktion kan også bruges til at indstille tidspunkterne for, hvornår maskinen tændes og slukkes, for at reducere strømforbruget. Der er mere information i "INDSTILLING AF TÆND/SLUK-SKEMA".
- Den kan styre overgangen til automatisk slukning ved at skabe en mønsterliste, baseret på en analyse af anvendelsen af maskinen. Du kan finde flere oplysninger i "LISTE MED ENERGISPAREMØNSTER".

### Økoindstilling

Der findes tre tilstande for økoindstilling: "Normal tilstand", "Økotilstand" og "Ifølge strømstyringen".
Til økofunktionen er det praktisk at bruge "Normal tilstand" eller "Økotilstand", så der er mulighed for samtidig ændring af indstillingerne. Vælg "Ifølge strømstyringen", hvis du ønsker at konfigurere økofunktionen manuelt.
Følgende viser indstillingerne af "Normal tilstand" og "Økotilstand".

Økofunktion | Normal tilstand | Økotilstand
--- | --- | ---
Økoscanning | Aktiveret (Kun afsendelsesfunktioner) | Til (alle tilstande bortset fra kopiering)
Timer til automatisk slukning | Rediger overføringstid efter klokkeslæt.:Auto | Fastsæt overføringstid: Til (15 min.)
Aktiver automatisk slukkefunktion, så snart det fjernsendte job er fuldført. | Fra | Til
Indstilling af energisparesystem | 1 Min. | 1 Min.
Sluk for panelvisning under opvarmningsfunktion | Til | Til

###### Ændring af økoindstillingen:

Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)"[Energisparer] → [Økoinstilling].
Til toppen