# INDSTILLINGER FOR SSL

SSL kan bruges til datatransmission via et netværk.
SSL er en protokol, der muliggør kryptering af oplysninger, som sendes via et netværk. Kryptering af data gør det muligt at overføre og modtage følsomme oplysninger.
Datakryptering kan indstilles af følgende protokoller.

### Serverport

Element | Beskrivelse
--- | ---
HTTPS | Anvend SSL-kryptering til HTTP-kommunikation.
IPP-SSL | Anvend SSL-kryptering til IPP-kommunikation.
Omdiriger HTTP til HTTPS i Indstillingsversion (webversion) adgang | Når denne indstilling er aktiveret, bliver alle kommunikationsforsøg for adgang til maskinen via HTTP omdirigeret til HTTPS.

### Klientport

Element | Beskrivelse
--- | ---
HTTPS | Anvend SSL-kryptering til HTTP-kommunikation.
FTPS | Anvend SSL-kryptering til FTP-kommunikation.
SMTP-SSL | Anvend SSL-kryptering til SMTP-kommunikation.
POP3-SSL | Anvend SSL-kryptering til POP3-kommunikation.
LDAP-SSL | Anvend SSL-kryptering til LDAP-kommunikation.

### Krypteringsniveau

Krypteringsstyrken kan indstilles til et af tre niveauer.
Til toppen