# BETJENINGSPANEL

Dette afsnit beskriver navne og funktioner på betjeningspanelets forskellige dele.
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

×
Betjeningspanel
Meddelelser og taster vises på berøringspaneldisplayet.
Brug maskinen ved at trykke direkte på de viste taster.
-SÅDAN BERØRES PANELET
×
Indikator for hovedafbryder
Denne lampe lyser, når maskinens hovedafbryder er i positionen "".
-TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN
×
Knappen [STRØM]
Brug denne knap til at tænde og slukke maskinen.
-TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN
×
Knap/indikator for [Strømsparer]
Brug denne knap til at aktivere maskinens funktion til timer til automatisk slukning, så der spares på energien.
Knappen [Power Save] blinker, når automatisk slukning er aktiveret med timeren.
-TIMER TIL AUTOMATISK SLUKNING
×
Tasten [Startskærm]
Brug denne knap til at få vist startskærmen.
-HJEMMESKÆRM
×
USB-stik (A-type)
Bruges til at tilslutte USB-udstyr, som f.eks. en USB-hukommelsesenhed til maskinen. Som USB-kabel skal benyttes en skærmet kabeltype. Understøtter USB 2.0 (høj hastighed).
Tasten [Startskærm], tasten [Strømsparer] eller berøringspanelet

- Tasten [Startskærm] og [Strømsparer] er elektrostatiske berøringstaster.
- Brug en finger til at trykke på tasten [Startskærm], tasten [Strømsparer] eller berøringspanelet.
  Hvis du bruger en pen eller lign. til at berøre tasten eller berøringspanelet, vil den måske ikke fungere korrekt.
  Fare for fejlfunktion, hvis du bruger den med smykker eller andet tilbehør.
- Berør ikke berøringspanelet, mens det starter op. Hvis du berører berøringspanelet, kan det være, at maskinen ikke fungerer korrekt.
  Eksempel: Når berøringspanelet starter op
  - Når hovedafbryderen eller knappen [STRØM] er TÆNDT.
  - Når der tændes efter automatisk slukning

Vinklen af berøringspanelet og tastaturet kan justeres.
Til toppen