# BRUGERLISTE

Denne skærm viser standardbrugerlisten og brugerlisten.
I brugerlisten kan du indsnævre displayet efter alfabet eller brugerindeks ved at vælge listen [Indeks], og du kan vælge et antal brugere, der skal vises ad gangen, med [Vis elementer].

### STANDARDBRUGERLISTE

Følgende brugere er lagret på maskinen fra fabrikkens side.

- Administrator: Administratorkonto på maskinen, gemt som standard fra fabrikken.
- Systemadministrator: Konto til systemvedligeholdelse, gemt som standard fra fabrikken. Der kan ikke udføres job fra denne konto.
- Bruger: Bruges ved netværksgodkendelse og ved direkte indtastning af et loginnavn, der ikke er gemt på maskinen. (Kan ikke vælges på loginskærmen).
- Forhandler: Kontoen bruges, når der lægges en mønt i den nye møntforhandler.
- Forhandler2: Kontoen bruges, når der lægges en mønt i den gamle møntforhandler.
- Enhedskonto: En brugerkonto med brugergodkendelse.
- Anden bruger: Denne mulighed bruges, når der udføres et udskrivningsjob ved hjælp af ugyldig brugerinformation. (Kan ikke vælges på loginskærmen).
  Se følgende tabel med indstillinger for hver af brugerne.

Brugernavn | Administrator | Systemadministrator | Bruger | Enhedskonto | Forhandler | Forhandler2 | Anden bruger
Loginnavn | admin | sysadmin | bruger | enhedens konto | Forhandler | Forhandler2 | Andet
Adgangskode | (Se "Startvejledning").*1 | sysadmin*1 | brugere*1 | enhedens konto*1 | -
Min mappe | Ingen | Hovedmappe | Ingen | Hovedmappe | Ingen
Godkendelsesindstillinger | Log på lokalt | -
Sidebegrænsningsgruppe | Ubegrænset*1
Tilladelsesgruppe*2 | Admin | Systemadministrator*1 | Bruger*1 | Gæst*1
Foretrukken Betjeningsgruppe | Følger systemindstillinger *1

*1 Punkter som kan ændres
*2 Du kan finde flere oplysninger om hver af indstillingerne i "Liste over indstillinger og fabriksstandardindstillinger for skabelongrupper"
Mulighederne [Forhandler] og [Forhandler2] vises kun, når forhandleren er tilsluttet.

### Tilføjelse eller redigering af en bruger

Når du trykker på tasten [Tilføj], vises registreringsskærmen. Der kan registreres op til 1000 netværksmapper.
Når der trykkes på et brugernavn, vises registreringsskærmen for denne bruger, og du kan redigere indstillingerne.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Brugernavn | Gem et brugernavn på op til 255 tegn. Dette brugernavn bruges som tastnavn på godkendelsesskærmen, brugernavn til dokumentarkivering og afsendernavn. (Brugernavnet skal være entydigt).
Føj brugernavn til loginnavn*1 | Vælg for at føje det indtastede brugernavn til loginnavnet.
Forbogstav | Bestemmer, hvor brugernavnet vises på brugerlisten. Indtast maks. 10 tegn for forbogstaverne.
Indeks | Vælg et brugerdefineret indeks, der skal gemmes. Navnene i det brugerdefinerede indeks er de samme som dem i adressebogen.
Brugernummer*2 | Indtast et brugernummer på 5 til 8 cifre.
Loginnavn*1 | Indtast det loginnavn, der bruges, når godkendelse med loginnavn og adgangskode er aktiveret (maks. 255 tegn). (Loginnavnet skal være entydigt).
Adgangskode*1, 3 | Indtast adgangskoden, som består af 1 til 255 tegn, der bruges til brugergodkendelse med loginnavn og adgangskode (adgangskoden er valgfri).
E-mail-adresse | Indtast den e-mail-adresse, der bruges i afsenderlisten og til LDAP-godkendelse (maks. 255 tegn).
Min mappe | Gem en mappe, der skal bruges til dokumentarkivering som den dedikerede brugermappe (eller Min mappe). Du kan vælge en gemt mappe, eller du kan oprette og angive en ny mappe.
Godkendelsesindstillinger*1 | Vælg enten [Login lokalt] eller [Netværksgodkendelse] (når LDAP er aktiveret) til godkendelse.
Organisation/gruppe | Indstil en gruppe, som brugeren hører til. Der kan tildeles op til 8 grupper.
Godkendelsesserver | Når [Netværksgodkendelse] er valgt, skal du vælge den server, der skal bruges til brugergodkendelse, på listen over LDAP-servere, som gemmes vha. Indstillingsfunktion (webversion).
Sidebegrænsningsgruppe | Angiv sidebegrænsning for brugeren ved at vælge en af de gemte sidebegrænsningsgrupper. Standard fabriksindstillingen er [Ubegrænset]. Du kan finde flere oplysninger i "BEGRÆNSNING AF SIDEANTAL FOR GRUPPELISTE".
Tilladelsesgruppe | Angiv brugergodkendelsen ved at vælge en af de gemte tilladelsesgrupper. Standard fabriksindstillingen er [Bruger]. Du kan finde flere oplysninger i "TILLADELSESGRUPPELISTE".
Foretrukken Betjeningsgruppe | Viser den betjeningsgruppe, der anvendes efter login. Standardfabriksindstillingen er [Følger Systemindstillinger]. For at ændre indstillingerne skal du vælge [Brugerkontrol] i Indstillingsfunktion (webversion). (Administratorrettigheder er påkrævet).

*1 Vises ikke, når "Brugernummer" er valgt som godkendelsesmetode.
*2 Vises kun, når "Brugernummer" er valgt som godkendelsesmetode.
*3 Kræves ikke, når netværksgodkendelse bruges, da den adgangskode, der er gemt på LDAP-serveren, bruges.

### Sletning af en bruger

- Indstil feltet til til venstre for brugernavnet, og tryk på tasten [Slet]; den valgte bruger slettes.
- Når der trykkes på tasten [Slet alle brugere], slettes alle registrerede brugere. (Eksklusive brugere, der er gemt som standard fra fabrikken). Kun administratoren af maskinen kan bruge denne funktion.
- Når der trykkes på tasten [Slet alle auto. reg. brugere], slettes alle automatisk registrerede brugere.
  Se "AUTOMATISK REGISTREREDE BRUGERE" for at få oplysninger om automatisk registrerede brugere.

Hvis logingodkendelse i enhedskontotilstand er indstillet, kan muligheden "Slet alle brugere" ikke anvendes.

## Brugerdefineret indeks

Når der trykkes på "Brugerdefineret indeks" i venstre menu, vises skærmen med brugerdefineret indeks.
Du kan ændre et brugerdefineret indeks ved at trykke på navnet.
Slet de tidligere indtastede tegn, og indtast et nyt navn (maks. 127 tegn).
Standardnavnene fra fabrikken er "Bruger 1" til "Bruger 32".
Til toppen