# EKSTERN BETJENING MED ANVENDELSE AF EN COMPUTER

## Oversigt

Du kan betjene maskinen eksternt (ekstern betjening) fra din computer.
Du kan få vist maskinens betjeningspanel på din computerskærm, så du kan anvende maskinen derfra.
Fjernbetjeningsfunktionen kan kun benyttes på én computer ad gangen.

### Forberedelse

Før du kan benytte fjernbetjeningsfunktionen, skal maskinen forberedes på følgende måde.

- Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Systemindstillinger] → [Driftsindstillinger] → [Indstilling af fjernbetjening] → [Fjernbetjening - software] og vælg [Tilladt] for [Betjeningsrettigheder].
- Slut maskinen til netværket.
- Installér VNC-software (anbefalet VNC-software: RealVNC) på din computer.

## Betjening

1. #### Start VNC-viseren

2. #### Indtast maskinens IP-adresse i indtastningsfeltet "Server"

   Forhør dig hos maskinens administrator, hvis ikke du kender dens IP-adresse.

3. #### Klik på knappen [OK]

4. #### Følg opfordringerne på maskinens betjeningspanel for at udføre tilslutningen

   Når maskinen har forbindelse til VNC-softwaren, vises øverst på maskinens berøringspanel.
   Ønsker du at afbryde forbindelsen, skal du afslutte VNC-programmet eller trykke på .
   Brug betjeningspanelet på samme måde, som du ville gøre på maskinen. Du kan dog ikke indtaste værdier i serier ved at trykke vedvarende på tasten.

   ###### Sådan indstilles betjeningsrettigheder for fjernbetjeningsfunktionen:

   Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Systemindstillinger] → [Driftsindstillinger] → [Indstilling af fjernbetjening].

Til toppen