# INDSTILLING FOR UDSKRIFT FRA MFP (FTP)

Fra maskinens brugerpanel kan du få adgang til FTP-serveren og vælge serverdata til udskrivning.

### Tilføjelse og redigering af en FTP-server

Når der trykkes på tasten [Tilføj], vises registreringsskærmen for FTP-server. Der kan registreres op til 20 netværksmapper.
Når du trykker på et FTP-servernavn, vises registreringsskærmen for denne FTP-server. Derefter kan du redigere den.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Navn | Indtast det navn, der skal vises på maskinens brugerpanel.
FTP-server | Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for FTP-serveren.
Bibliotek | Indtast destinationsbiblioteket for FTP-filserveren.
Aktiver brugergodkendelse | Aktiverer brugergodkendelse. Brugernavn og kodeord skal angives for at få adgang.
Brugernavn | Indtast loginbrugernavnet til at logge på FTP-filserveren.
Adgangskode | Indtast den krævede adgangskode til at logge på FTP-filserveren. For at ændre kodeordet skal du indstille [Skift kodeord] til og indtaste det nye kodeord i tekstboksen.
Aktivér SSL | Aktiverer SSL-krypteringskommunikation.

### Sletning af en FTP-server

Hvis du vil slette en valgt FTP-server, skal du indstille feltet til venstre for FTP-servernavnet til og trykke på tasten [Slet].
Til toppen