# VALG AF EN ANDEN FAKTOR FOR X OG Y

## Oversigt

Dette afsnit beskriver, hvordan du angiver den vandrette og lodrette zoomfaktor separat.
Der er to måder at fastlægge zoomfaktoren på: ved at angive intervallet fra 25% til 400% i trin á 1% for både vandrette og lodrette zoomfaktorer og ved at angive originalbilledets størrelse og størrelsen på det kopierede billede.
Når der er valgt 50% for den vandrette faktor og 70% for den lodrette

Når den automatiske dokumentfeeder er i brug, vil begge valgområder for lodret og vandret zoomfaktor være mellem 25% og 200%.

###### Sådan annulleres XY-zoomindstillingen:

Tryk på fanen [Zoom] eller tasten [CA] på skærmen til valg af zoomfaktor.

## Betjening

### Brug af tasten til faste zoomsatser

1. #### Tryk på tasten [Zoomfaktor] og derefter på fanen [XY zoom]

2. #### Tryk på tasten [X] og vælg X-faktor (vandret)

   Du kan hurtigt angive en faktor ved først at angive en værdi tæt på den ønskede og derefter justere værdien med .
   Tryk på hvert område i retningen X (vandret) og Y (lodret), og indtast størrelserne med nummertasterne.

3. #### Tryk på tasten [Y] og vælg Y-faktor (lodret) på samme måde som med tasten [X]

   Tryk på , når indstillingerne er lavet.
   Kontroller, at papirstørrelsen egner sig til den valgte faktor.

### Angivelse af billeddimensionerne

1. #### Tryk på tasten [Zoomfaktor] og derefter på fanen [XY zoom]

2. #### Tryk på tasten [efter størrelse]

3. #### Angiv originalens størrelse og størrelsen på kopien

   Tryk på området for billedstørrelse og udkaststørrelsen, og indtast størrelserne med nummertasterne.
   Kontroller, at papirstørrelsen egner sig til den valgte faktor.
   Tryk på , når indstillingerne er lavet.

   - ###### Hvis du har angivet en forkert størrelse:

     Tryk på tasten [C] og indtast derefter den korrekte størrelse.

   - ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

     Tryk på tasten [CA].

Til toppen