# AFSENDELSE AF EN GEMT FIL

## Oversigt

Hvis du har gemt en fil vha. dokumentarkivering, kan du sende den igen med de samme indstillinger. Du kan også korrigere disse indstillinger og sende filen.

- Disse transmissionsmetoder forudsætter installation af det tilsvarende ekstraudstyr.
- Hvis du gemt data med følgende indstillinger, kan du ikke sende dataene.
  Brochurekopi, Omslag/skilleark, Foto gentag, Flere sider forstørrelse, Multi-shot (2-i-1)
- Hvis du gemt data med følgende indstillinger, kan du sende data, men du kan ikke bruge disse funktioner.
  Marginskift, Overhead-skilleark, Bogkopi, Fanebladskopi, Stempel, alle menupunkter under Farvetilpasning, Centrering
- Du kan muligvis ikke sende data i den angivne opløsning, hvis de gemte data er komprimerede eller forstørret til et bestemt niveau. I dette tilfælde skal du ændre opløsningen og prøve at sende dataene igen.

En fil, der er gemt i sort/hvid eller gråtoner, kan ikke sendes i farve.

## Betjening

Vælg den ønskede fil, og følg fremgangsmåden herunder.

- VALG AF EN GEMT FIL

1. #### Tryk på tasten [Send] på handlingspanelet

2. #### Angiv indstillingerne for filtransmission

3. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG

4. #### Tryk på tasten [Start]

Til toppen