# SIKKERHEDSKOPIERING AF DATA

Systemlageret og indstillingerne i maskinen kan gemmes på en USB-hukommelsesenhed.
Lagring af backup
Adressebogsinformation og brugeroplysninger, som er gemt i maskinen, kan gemmes og hentes fra USB-enheden.
Eksporter
Eksporterer data til en USB-hukommelsesenhed.
Importer
Importerer data, som du har gemt på en USB-hukommelsesenhed via funktionen "Eksporter", til maskinen.
Enhedskloning
Gemmer oplysningerne om maskinindstillinger i XML-format og kopierer oplysningerne over på en anden maskine.
Denne funktion sparer dig for besværet med at skulle konfigurere de samme indstillinger flere gange i flere maskiner.
Eksporter
Eksporterer data til en USB-hukommelsesenhed.
Importer
Importerer data, som du har gemt på en USB-hukommelsesenhed via funktionen "Eksporter", til maskinen.

- Du kan kun eksportere data til MX-M365F / MX-M465F / MX-565F.
- Følgende data kopieres ikke i forbindelse med enhedskloning:
  - Elementer fra listeudskrivning og faxvideresendelse.
  - Visningselementer for tællerstatus og enhedsstatus.
  - Maskinens IP-adresse, enhedsnavn, administratoradgangskode, afsendernavne for billedsending og anden information, som er specifik for maskinen.
  - De specifikke indstillinger for hver hardware som f.eks. skærmkontrast og justering af position for ryghæftning

Videresend adressebog
Videresender denne maskines adressebog direkte til en anden perifer multifunktionsenhed.

- Denne funktion kan ikke aktiveres, når der er installeret en USB-hukommelsesenhed.
- Denne funktion kan ikke bruges, når Indstillingsfunktion bruges, mens et job udføres, eller når der er et reserveret job.

Kontakt forhandleren eller det nærmeste autoriserede servicecenter opført i Kortfattet startvejledning for at få hjælp til import af data.
Til toppen