# UDSKIFTNING AF BEHOLDER TIL INDSAMLING AF TONER

## Oversigt

Beholderen indsamler overskydende toner, der produceres under udskrivning. Når beholderen til indsamling af toner er fuld, vises "Udskift brugt beholder til indsamling af toner.".

- Lad ikke beholderen til indsamling af toner komme i kontakt med ild. Toner kan spredes og forårsage forbrændinger.
- Opbevar beholderen til opsamling af toner uden for små børns rækkevidde.

## Betjening

Åbn frontlågen.
Åbn den brugte beholder til opsamling af toner.
Tryk på udløseren til toneropsamlingsbeholder.
Beholderen til opsamling af toner falder fremover, som vist nedenfor. Vent, indtil beholderen kommer til et stop.
Fjern beholderen til opsamling af toner.
Hold fast i beholderen til opsamling af toner med begge hænder, og løft den langsomt op.
Læg beholderen til opsamling af toner på en plan overflade.
Læg papir, for eksempel avispapir, på overfladen, før du stiller beholderen til opsamling af toner fra dig.

- Ret ikke hullerne nedad, så der spildes brugt toner.

Fjern dækslet, der sidder fast på siden af beholderen til indsamling af toner.
Fjern det forsigtigt, mens du passer på, der ikke spildes toner.
Fastgør dækslet, der blev fjernet i trin 5, på åbningen til indsamling af toner.

Ved fastgørelse af dækslet skal du passe på, dit tøj ikke bliver beskidt med toner.

- Opbevar beholdere til opsamling af toner, som du har taget ud, i en plastikpose (kassér dem ikke). Din servicetekniker indsamler dem.

Installer en ny beholder til opsamling af toner.
Sæt beholderen skråt i oppefra. (I modsat retning i forhold til, da du tog den ud).
Skub beholderen til opsamling af toner ind i maskinen.
Skub beholderen ind, til den klikker på plads.
Luk frontlågen.
Til toppen