# INDSTILLINGER FOR SSL

SSL kan bruges til datatransmission via et netværk.
SSL er en protokol, der muliggør kryptering af oplysninger, som sendes via et netværk. Kryptering af data gør det muligt at overføre og modtage følsomme oplysninger.
Datakryptering kan indstilles af følgende protokoller.
Serverport

- HTTPS: Anvend SSL-kryptering til HTTP-kommunikation.
- IPP-SSL: Anvend SSL-kryptering til IPP-kommunikation.
- Omdiriger HTTP til HTTPS i Indstillingsfunktion (webversion) adgang: Når denne indstilling er aktiveret, omdirigeres al kommunikation, der forsøger at få adgang til maskinen via HTTP, til HTTPS.

Klientport

- HTTPS: Anvend SSL-kryptering til HTTP-kommunikation.
- FTPS: Anvend SSL-kryptering til FTP-kommunikation.
- SMTP-SSL: Anvend SSL-kryptering til SMTP-kommunikation.
- POP3-SSL: Anvend SSL-kryptering til POP3-kommunikation.
- LDAP-SSL: Anvend SSL-kryptering til LDAP-kommunikation.

Niveau for kryptering
Krypteringsstyrken kan indstilles til et af tre niveauer.
Certifikat Oplysninger
Registrer den information, der skal bruges til at udstede et certifikat.
Til toppen