# KOLLEKTIV SCANNING AF MANGE ORIGINALER(JOBFORM)

## Oversigt

Denne funktion opdeler originalerne i sæt og indfører hvert sæt gennem den automatiske dokumentfeeder ét sæt ad gangen, når der kopieres mange originaler.
Anvend denne funktion, når du ønsker at kopiere alle originaler som et enkelt job, men antallet af originaler overstiger det maksimale antal, der kan indføres.
Denne funktion er nyttig, når du vil sortere kopier af et stort antal originaler i mange sæt. Da alle originaler kopieres som et enkelt job, sparer du besværet med at sortere kopierne, som du ellers skulle have gjort, hvis originalerne var delt op i separate kopijobs.
Når originalerne scannes i sæt, skal arkene fordeles således, at intet sæt indeholder mere end den mængde papir, der kan ilægges, og derefter scannes fra det sæt, der indeholder første side.
De enkelte kopiindstillinger kan konfigureres for hvert sæt originaler, der skal scannes separat.

- Funktionen Jobform skal specificeres, før originalen scannes.
- Hvis Hurtigfilmappen til dokumentarkivering er fuld, bliver kopiering i funktionen Jobform besværliggjort. Slet unødvendige filer fra mappen Hurtig fil.

Funktionen Jobform kan ikke kombineres med andre funktioner.

- Flersidet kopi
- Bogkopi
- Kortformat
- Flere sider – forstørrelse
- A3 (11" x 17") til kant-kopi
- Gentag layout

## Betjening

- Kopiering i jobformfunktionen
- Ændring af kopiindstillingerne for hvert sæt originaler

Kopiering i jobformfunktionen
Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Jobform].
Der vises en markering på ikonet.
Sådan annulleres jobformsfunktionen
Tryk på tasten [Byg Job] for at fjerne markeringen.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten [Tilbage].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder, og tryk på tasten [Forhåndsvis] for at scanne den første original.
Før originalerne helt ind i dokumentfeederen. Originaler kan stables op til målelinjen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

Skift kopiindstillinger, hvis det er nødvendigt.
Når du ændrer kopiindstillinger (Kopibelysning, papirstørrelse/-type osv.) skal du trykke på tasten [Skift indstillinger for næste original (Kopibelysning, papirstørrelse/-type osv.), der skal scannes]. Se "Ændring af kopiindstillingerne for hvert sæt originaler" for at få flere oplysninger.
Skal næste original scannes uden ændringer af indstillingerne, skal du gå videre til trin 5.
Placer det næste sæt originaler, og tryk på tasten [Ekstra scanning].
Gentag dette trin, indtil alle originaler er scannet.
Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start udskrivning] for at begynde at kopiere.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

- Du kan ikke angive antallet af kopier for hvert sæt.

Ændring af kopiindstillingerne for hvert sæt originaler
Om nødvendigt kan du ændre kopiindstillinger for hvert sæt originaler.
Følg nedenstående trin, før du scanner den næste original i trin 4 ovenfor.
Tryk på [Skift indstillinger for næste original, der skal scannes] på handlingspanelet, og sæt afkrydsningsfeltet til .
Juster kopiindstillinger.
Placer det næste sæt originaler, og tryk på tasten [Ekstra scanning].
Gentag dette trin, indtil alle originaler er scannet.
Til toppen