# GENTAGELSE AF SAMME BILLEDE PÅ ÉT ARK(GENTAG LAYOUT)

## Oversigt

Denne funktion kopierer flere af de samme originalbilleder på ét ark. Du kan indstille et eller flere at følgende tre (3) typer til at gentage kopieringen.

Gentag metoden | Beskrivelse
--- | ---
Auto | Den maksimale antal gentagelser for kopiering af billeder på et ark beregnes automatisk efter den originalstørrelse, papirstørrelse og zoomfaktor, der vælges fra basisskærmen.
Fast gentag | Når du vælger gentag antal, originalstørrelse, papirstørrelse for at kopiere billeder på et ark, da vil zoomfaktoren blive beregnet automatisk og originalen kopieres.
Foto gentag | Denne funktion gentager kopieres på A4-papir (8-1/2" x 11") eller A3 (11" x 17") uden at ændre zoomfaktor for billedets originalstørrelse. Du kan vælge en af følgende fem typer originaler: Originalstørrelser op til 130 mm x 90 mm (3" x 5") Originalstørrelser op til 70 mm x 100 mm (2-1/2" x 4") Originalstørrelser op til 57 mm x 100 mm (2-1/8" x 3-5/8") Originalstørrelser op til 100 mm x 150 mm (5" x 7") Originalstørrelser op til 65 mm x 70mm (2-1/2" x 2-1/2")

- Gentag layout skal angives, før originalen scannes.
- Hvis zoomfaktoren, der findes automatisk i [Fast gentag], overstiger 25 til 400 %, resulterer det i en fejl. Vælg antal sider, der skal gentages igen.
- Anbring en original på glaspladen til fotogentagelse.

Denne funktion kan ikke kombineres med Original m. blandet størrelse eller 2-sidet kopi.

## Betjening

- Kopier automatisk ved at beregne antallet af gentagelser (Auto)
- Kopiering ved specificering af antallet af gentagelser (Fast gentag)
- Gentag en original i fotostørrelse i faktisk størrelse (Foto gentag)

Kopier automatisk ved at beregne antallet af gentagelser (Auto)
Tryk på tasten [Andet], og tryk derefter på tasten [Gentag layout].
Tryk på tasten [Auto].
Kontroller de flader, der skal gentages, som er blevet beregnet automatisk.
Skift originalstørrelse, papirstørrelse eller zoomfaktor ved at trykke på den pågældende [Original], [Papirvalg] eller [Zoomfaktor], når det er nødvendigt.

- ANGIVELSE AF ORIGINALSTØRRELSE
- MANUELT VALG AF ZOOMFAKTOR
- VALG AF PAPIRBAKKE TIL KOPIERING

Angiv gentagelsesdelelinjen.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Sådan annulleres de automatiske indstillinger:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Hvis du vil fremstille to eller flere kopier,
skal du angive et bestemt antal kopier ved at trykke på tasten til kopivisning.

Kopiering ved specificering af antallet af gentagelser (Fast gentag)
Tryk på tasten [Andet], og tryk derefter på tasten [Gentag layout].
Tryk på tasten [Fast gentag].
Tryk på tasterne [Original] og [Papirvalg] for at vælge en originalstørrelse og en papirstørrelse.

- ANGIVELSE AF ORIGINALSTØRRELSE
- VALG AF PAPIRBAKKE TIL KOPIERING

Tryk på tasten [Gentag antal] for at angive antallet af gentagelser.
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Den automatiske beregning vises, som zoomfaktor.
Hvis beregnede zoomfaktor overstiger området fra 25 % til 400 %, opstår der en fejl.
Angiv gentagelsesdelelinjen.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Sådan annulleres indstillingen for fast gentagelse:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Hvis du vil fremstille to eller flere kopier,
skal du angive et bestemt antal kopier ved at trykke på tasten til kopivisning.

Gentag en original i fotostørrelse i faktisk størrelse (Foto gentag)
Tryk på tasten [Andet], og tryk derefter på tasten [Gentag layout].
Tryk på tasten [Foto gentag].
Tryk på tasten [Original], og vælg en originalstørrelse.
Når du trykker på tasten originalstørrelse, vises originalens retning under "Retning". Placer originalen, så den vender som vist.
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Tryk på tasten [Papirvalg], og vælg en papirstørrelse.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Når du trykker på tasten [Originalstørrelser op til 130 mm x 90 mm (3" x 5")] op skærmen [Original], vil du kun kunne vælge papirstørrelsen A4.
Sådan annulleres indstillingen for fotogentagelse:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Placer originalen på glaspladen, og tryk på tasten [Preview].
Du kan kontrollere originalens retning ved at aflæse "Retning" på skærmen Original.
Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Hvis du vil fremstille to eller flere kopier,
skal du angive et bestemt antal kopier ved at trykke på tasten til kopivisning.
Til toppen