# TEKST OG LINJER ER UTYDELIGE OG VANSKELIGE AT SE

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Blev farvedata udskrevet i sort og hvidt? (Windows) | Kontroller indstillingerne i printerdriveren. Når farvetekst og -linjer udskrives i sort-hvid, kan de blive svage og vanskelige at se. Hvis du vil ændre svag farvetekst eller svage farvelinjer (områder) til sort, skal du vælge [Tekst til sort] eller [Vektor til sort] på fanen [Avanceret] i printerdriveren. (Rasterdata som f.eks. bitmapbilleder kan ikke justeres). Du kan også justere linjetykkelsen, justere linjebredden i [Linjebredde-indstillinger] på fanen [Avanceret].

Til toppen