# BILLEDET ER FOR LYST ELLER FOR MØRKT

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Er billedet for lyst? | Vælg en passende belysningsfunktion til den original, der kopieres, og juster belysningsniveauet manuelt.
Er billedet for mørkt?
Er der valgt en passende belysningsindstilling for originaltypen? | Vælg en af følgende indstillinger afhængigt af originaltypen. Tekst Brug denne funktion til dokumenter med almindelig tekst. Tekst/udskr. foto Denne funktion giver den bedste balance ved kopiering af en original, som indeholder både tekst og trykte fotos, såsom et tidsskrift eller et katalog. Tekst/foto Denne funktion giver den bedste balance ved kopiering af en original, som indeholder både tekst og fotos, såsom et tekstdokument med et indsat foto. Udskrevet foto Denne funktion er bedst til kopiering af trykte fotos, såsom foto i et tidsskrift eller et katalog. Foto Brug denne funktion til at kopiere fotos. Kort Denne funktion er bedst til kopiering af lyse farveskygger og fine detaljer, som findes på de fleste kort. Lys original Anvend denne funktion til originaler med lys blyantsskrift. Kopi af Kopi Denne indstilling er bedst for en kopi eller udskrevet som en original. [Kopi af Kopi] kan anvendes, når [Auto], [Tekst], [Udskrevet Foto] eller [Tekst/Udskr.Foto] er valgt som originalbilledtype.

Til toppen