# SCANNING AF MANGE ORIGINALER PÅ EN GANG(JOBFORM)

## Oversigt

Denne funktion lader dig separere en mangesidet original til sæt, scanne hvert sæt ved at bruge den automatiske dokumentfeeder og transmittere siderne som en enkelt transmission. Du kan også sende en fax ved at placere originaler i både den automatiske dokumentfeeder og på glaspladen.
Anvend denne funktion, når der er flere originalsider, end der kan placeres samtidig i den automatiske dokumentfeeder.
Når der scannes originaler, der er delt i sæt, skal du først scanne det sæt, der indeholder første side.
De indstillinger, du vælger for første sæt, kan bruges til alle de resterende sæt.

- Der kan scannes op til 999 sider.
  Bemærk, at når hukommelsen anvendes til andre job, vil færre sider blive scannet.
- Hvis hukommelsen bliver fuld under scanningen, kommer en meddelelse frem, og transmissionen bliver annulleret.
- Indstillingerne for scan kan ændres for hvert sæt originaler.

## Betjening

Placer originalerne i den automatiske dokumentfeeder.
Originalen kan også lægges på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Angiv destinationen.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Byg Job].
Tryk på tasten [Jobform].
Der vises en markering på ikonet.
Sådan annulleres indstillingen Jobform:
Tryk på tasten [Jobform] for at fjerne markeringen.
Tryk på tasten [Start] for at scanne det første sæt.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES". Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.
Placer det næste sæt originaler, og tryk på tasten [Ekstra scanning].
Sådan annulleres scanning af originalen:
Tryk på (tasten [Annuller scanning]). Alle scannede data bliver slettet.
Tryk på tasten [Start afsendelse].

- Hvis der ikke foretages noget i ét minut, efter at bekræftelsesskærmen vises, slutter scanningen automatisk, og transmissionen bliver bestilt.
- Tryk på tasten [Ændr indstilling] for at ændre belysningen, opløsningen, scanningsstørrelsen og afsendelsesstørrelsen for hver scannet originalside. Men når Jobform bruges sammen med "2-i-1" i "Andet", kan kun belysningen ændres, når der scannes originalsider med lige sidenumre.

Tilbage til toppen