# PADDING AF DATA TIL FOREBYGGELSE AF UAUTORISERET KOPIERING(UDSKRIVNINGSMØNSTER)

## Oversigt

Tegn, der forhindrer uautoriseret kopiering som forudindstillet eller tilpasset tekst, placeres usynligt i et baggrundsmønster.
Når et outputark med et udskriftsmønster kopieres, vises de skjulte tegn.

- "Udskriv mønster" er en funktion, der skal forhindre uautoriseret kopiering. Det garanterer ikke, at informationlækage forhindres.
- Tekst er muligvis ikke helt skjult på et udkastark med en mønsterudskrift under bestemte maskinbetingelser. I sådanne tilfælde skal man justere kontrasten ved at vælge [Indstilling for udskrivning af skjult mønster] fra "Indstillingsfunktion".
- Under kopiering af et outputark med udskriftmønster kan det forekomme, at det skjulte mønster ikke fremgår af arket, alt afhængigt af andre indstillinger end "Udskriv skjult mønster".
- Det skjulte mønster vil ikke fremgå af kopiernes i tilfælde, hvor der anvendes bestemte enheder eller bestemte indstillinger til kopiering af outputark med udskriftmønster.

Denne funktion kan ikke kombineres med Gentag layout eller Flere sider – forstørrelse.
Sådan indstilles et udskriftsmønster:
Vælg [Sikkerhedsindstillinger] → [Indstilling for udskrivning af skjult mønster] i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Udskr. mønster].
Tryk på tasten [Aktiv], og angiv hvert element på fanen [Standardindstillinger] efter behov.
Vi anbefaler, at du vælger funktionen [Tegn fremhæves] for "Udskrivningsmetode".
Angiv hvert element på fanen [Indst. af udskriftsindhold] efter behov.
Når du vil angive udskriftsindstillinger, kan du vælge den ønskede indstilling ud fra en forindstillet tekst eller bruge softwaretastaturet. Du kan også udskrive serienummer og job-id for konto.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Sådan annulleres indstillingen udskriftsmønster:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Når du trykker på tasten [Funktionsgennemgang], vises indstillingerne fra fanen [Indst. af udskriftsindhold].
Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Det viste udskriftsmønster vil muligvis afvige en smule, hvad angår det aktuelle mønster og belysning, da visningen bruges til et hurtigt farvecheck.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen