# DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA USB-HUKOMMELSE

## Oversigt

Filer på en USB-enhed, som er forbundet til maskinen, kan udskrives fra maskinens betjeningspanel uden brug af printerdriveren.
Når maskinens printerdriver ikke er installeret på din pc, kan du kopiere en fil over på en USB-enhed, som kan købes separat, og forbinde hukommelsen til maskinen for at udskrive filen direkte.

- Anvend en FAT32 USB-enhed med en kapacitet på højst 32 GB.
- Udskrivning fra en USB-enhed er ikke mulig, når [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Printerindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Deaktivering af direkte udskr. fra USB-hukommelse] er valgt.

Når du udskriver en PDF-fil, der har en adgangskode, indtaster du adgangskoden på jobstatusskærmen for at kunne begynde udskrivningen.

- UDSKRIVNING AF EN KRYPTERET PDF-FIL

## Betjening

Kobl USB-enheden til maskinen, og tryk på tasten [Dokumentarkivering].
Tryk på tasten [Vælg fil fra USB-enhed, der skal udskrives] på handlingspanelet.
Tryk på tasten til den fil, som du vil udskrive, og tryk på tasten [Vælg udskriftsindstillinger] i handlingspanelet.

- Når der udskrives flere filer, tryk på tasterne til de filer, du vil udskrive, og tryk på tasten [Udskriv] i handlingspanelet.
- Ikonet vises til venstre for tasterne til filer, der kan udskrives.
- Ikonet vises til venstre for tasterne mapper på USB-enheden. Tryk på denne tast for at få vist en mappe eller en fil i en mappe.

- Der kan i alt vises 100 taster til filer og mapper.
- Tryk på for at rykke et mappeniveau op.
- Når du rykker et mappeniveau ned ved at trykke på en mappetast, vises .
  Tryk på denne tast for at vende tilbage til valgskærmen for fil- eller mappenavn.
- Tryk på tasten [Fil- eller mappenavn] for at ændre rækkefølgen af filer og mapper, der vises på skærmbilledet. Hver gang der trykkes på tasten, skifter rækkefølgen mellem stigende og faldende.

Vælg udskrivningsbetingelserne.

- Hvis du har valgt flere filer i trin 3, kan du kun vælge antallet af udskrifter.
- Hvis du har valgt en fil, der omfatter udskrivningsbetingelser (dvs. PCL-, PS- eller XPS-filer) i trin 3, gøres indstillingerne gældende.

Når afkrydsningsboksen [Udskriv på blankt papir] er valgt, indstilles [Papirvalg] til [Blankt papir] (specialbakke) og [Udkastopløsning] indstilles til [600 dpi (Høj kvalitet)].
Tryk på tasten [Start].
Udskrivning begynder, efter at den valgte fil er blevet overført.
Fjern USB-enheden fra maskinen.
Til toppen