# BILLEDROTATION FINDER IKKE STED

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Har du valgt zoomfaktor manuelt? | Kopiering ved brug af automatisk zoomfaktor.
Kopierer du med indstillinger, der ikke tillader drejet kopiering? | Drejet kopiering kan normalt kombineres med andre funktioner efter behov. Nogle kombinationer er dog ikke mulige. Hvis der vælges en ikke tilladt kombination, vises en meddelelse på berøringspanelet.
Er "Indstilling af drejet kopiering" deaktiveret i indstillingsfunktionen? | Tjek hos din administrator. Hvis du er administrator, skal du aktivere [Indstilling Af Drejet Kopiering]. Vælg [Systemindstillinger]→[Kopiindstillinger]→[Indstilling Af Drejet Kopiering]→[Drejning af kopi] i "Indstillingsfunktion".

Til toppen