# LAGRING AF ADRESSER FRA FAX- ELLER BILLEDAFSENDELSELOG

## Oversigt

Hvis det er en ny registrering, kan du tilføje den adresse, som du indtastede i forbindelse med fax- eller billedeafsendelsen til adressebogen.
FTP- og skrivebordsadresser kan ikke gemmes i adressebogen fra transmissionslogs.

## Betjening

1. #### I fax- eller billedsendingstilstand, skal du trykke på tasten [Vælg blandt adresser, der for nyligt er sendt til] på handlingspanelet.

2. #### Vælg en adresse, som du ønsker at registrere i adressebogen fra billedafsendelseslog, og tryk derefter på tasten [Ny adresse i adressekartotek] på handlingspanelet.

   Når du trykker på [Yderligere registrering i adressekartotek] på handlingspanelet, kan du føje adressen til en kontakt, der er gemt i adressebogen.

3. #### Tryk på tasten [Kontakter] for at indtaste grundlæggende oplysninger.

   Husk at indtaste [Navn] og [Forbogstav].
   Du kan vælge kategori fra en kategoriliste, der vises, når der trykkes på indtastningsfeltet.
   Hvis brugergodkendelse er aktiveret, vil fanen for adressepublicering blive vist. Indstilling af adressepublicering aktiverer deling af "Kontakter" og "Gruppe" inden for en bestemt gruppe, eller den gemmes som personlige kontakter, som kun du har adgang til.
   - PUBLICERING AF KONTAKTER TIL SPECIFIKKE BRUGERE

   ###### Sådan registreres et kategorinavn:

   I "Indstillingsfunktion" vælges [Adressebog] → [Kategori Indstilling].

4. #### Tryk på tasten [Afslut registrer] på handlingspanelet.

   Adressen er registreret i adressebogen og skærmen for transmissionsloggen gendannes.
   Hvis [Indstil som standard] ikke er afkrydset for nogen adresse, vises en bekræftelsesskærm, der beder dig om at vælge en standardadresse.

5. #### Tryk på tasten [OK].

Til toppen