# ANGIVELSE AF TYPE OG STØRRELSE FOR PAPIR, DER ILÆGGES I DEN MANUELLE FEEDER

Tryk på tasten [Papirvalg], og tryk derefter på tasten til den manuelle feeder.

- VALG AF PAPIRBAKKE TIL KOPIERING

Du kan også åbne skærmen [Papirvalg] ved at trykke på billedet af maskinen på basisskærmen.
Tryk på tasten [Type og størrelse], og tryk derefter på den tast, der passer til det ilagte papir.
Tryk på fanen [Størrelse], og tryk derefter på tasten, der passer til størrelsen af det ilagte papir.

- Tasten [Auto-AB]:
  Registrerer automatisk den passende AB-papirstørrelse, når der ilægges papir såsom A4 eller B5.
- Tasten [Auto-Inch]:
  Registrerer automatisk den passende tomme-papirstørrelse, når der ilægges papir såsom 8-1/2"x11".
- Tasten [Indst. str.]:
  Tryk på denne tast for at angive papirstørrelsen manuelt, hvis ikke den registreres automatisk.
- Tasten [Direkte indtastning]:
  Tryk på denne tast for at indtaste en talværdi for størrelsen af det ilagte papir.

Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Sådan indtastes papirstørrelsen direkte
Tryk på tasten [Inch] for at indstille papirstørrelsen i tommer, eller tryk på tasten [AB] for at indstille den i millimeter.
Så snart du har indtastet papirstørrelsen via tasten, skal du trykke på tasten [OK].
Til toppen