# DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA EN FTP-SERVER

## Oversigt

Når en FTP-server er konfigureret, kan du vælge og udskrive filer på FTP-serveren direkte via maskinens berøringspanel. Med denne funktion undgår du at downloade filerne fra FTP-serveren til pc'en og sende udskrivningsjob fra pc'en til maskinen.
Sådan konfigureres en FTP-server:
Vælg [Programindstillinger] → [Indstilling for udskrift fra MFP (FTP)] i "Indstillingsfunktion", og konfigurer en FTP-server. (Administratorrettigheder er påkrævet). Der kan konfigureres op til 20 FTP-servere.
Når du udskriver en PDF-fil, der har en adgangskode, skal du indtaste adgangskoden på jobstatusskærmen for at kunne begynde udskrivningen.

- UDSKRIVNING AF EN KRYPTERET PDF-FIL

## Betjening

Tryk på tasten [Dokument arkiv].
Tryk på tasten [Vælg fil fra FTP, der skal udskrives] på handlingspanelet.
Tryk på tasten til den FTP-server, du vil tilgå.
Tryk på tasten til den fil, som du vil udskrive, og tryk på tasten [Vælg udskriftsindstillinger] i handlingspanelet.

- Når der udskrives flere filer, tryk på tasterne til de filer, du vil udskrive, og tryk på tasten [Udskriv] i handlingspanelet.
- Ikonet vises til venstre for tasterne til filer, der kan udskrives.
- Ikonet vises til venstre for tasterne til mapper på FTP-serveren. Tryk på denne tast for at få vist en mappe eller en fil i en mappe.

- Der kan i alt vises 100 taster til filer og mapper.
- Tryk på for at rykke et mappeniveau op.
- Når du rykker et mappeniveau ned ved at trykke på en mappetast, vises .
  Tryk på denne tast for at vende tilbage til valgskærmen for fil- eller mappenavn.
- Tryk på tasten [Fil- eller mappenavn] for at ændre rækkefølgen af filer og mapper, der vises på skærmbilledet. Hver gang der trykkes på tasten, skifter rækkefølgen mellem stigende og faldende.

Vælg udskrivningsbetingelserne.

- Hvis du har valgt flere filer i trin 4, kan du kun vælge antallet af udskrifter.
- Hvis du har valgt en fil, der omfatter udskrivningsbetingelser (dvs. PCL-, PS- eller XPS-filer) i trin 4, gøres indstillingerne gældende.

Når afkrydsningsboksen [Udskriv på blankt papir] er valgt, indstilles [Papirvalg] til [Blankt papir] (specialbakke) og [Udkastopløsning] indstilles til [600 dpi (Høj kvalitet)].
Tryk på tasten [Start].
Udskrivningen begynder, når den valgte fil er downloadet.
Til toppen