# BRUGERLISTE

Denne liste bruges til at gemme, redigere og slette brugere, når brugergodkendelse er aktiveret.

- Tasten [Tilføj]
  Tilføjer en ny bruger.

- Tasten [Slet alle brugere]
  Sletter alle registrerede brugere. (Eksklusive brugere, der er gemt som standard fra fabrikken). Kun administratoren af maskinen kan bruge denne funktion.

- Tasten [Slet alle auto. reg. brugere]
  Sletter alle automatisk registrerede brugere.
  - Automatisk brugerregistrering

- Brugerliste
  Viser brugere, der er gemt som standard fra fabrikken, og de aktuelt gemte brugere. Der vises en stjerne [*] foran brugernavnet på automatisk registrerede brugere.
  Når du vælger et brugernavn, vises skærmen for redigering og sletning af brugere.

Mulighederne [Forhandler] og [Forhandler2] vises kun, når forhandleren er tilsluttet.
Lagring af en bruger
Når du trykker på tasten [Tilføj], vises registreringsskærmen. Der kan registreres op til 1000 grupper.
Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne i "Indstillinger".
Redigering og sletning af en bruger
Når du vælger en bruger på listen, vises skærmen for redigering og sletning af brugere.
Se "Indstillinger" for at få flere oplysninger om indstillingerne.
Du kan slette en bruger vha. tasten [Slet].

- Hvis logingodkendelse med Fast bruger er valgt, kan muligheden "Slet alle brugere" ikke bruges.
- Brugere, der er gemt som standard fra fabrikken, kan ikke slettes.

Brugere, der er gemt som standard fra fabrikken
Følgende brugere er lagret på maskinen fra fabrikkens side.

- Administrator: Administratorkonto på maskinen, gemt som standard fra fabrikken.
- Systemadministrator: Konto til systemvedligeholdelse, gemt som standard fra fabrikken. Der kan ikke udføres job fra denne konto.
- Bruger: Bruges ved netværksgodkendelse og ved direkte indtastning af et loginnavn, der ikke er gemt på maskinen. (Kan ikke vælges på loginskærmen).
- Forhandler: Kontoen bruges, når der lægges en mønt i den nye møntforhandler.
- Forhandler2: Kontoen bruges, når der lægges en mønt i den gamle møntforhandler.
- Fast bruger: En konto med farvedeaktiveringsautoritet.
- Anden bruger: Denne mulighed bruges, når der udføres et udskrivningsjob ved hjælp af ugyldig brugerinformation. (Kan ikke vælges på loginskærmen).
  Se følgende tabel med indstillinger for hver af brugerne.

Brugernavn | Admini- strator | Betjener af systemet | Bruger | Enheds- konto | For- handler | For- handler2 | Anden bruger
Loginnavn | admin | sysadmin | brugere | enhedens konto | For- handler | For- handler2 | Andet
Adgangskode | (Se "Kortfattet startvejled- ning"). *1 | sysadmin*1 | brugere*1 | enhedens konto*1 | -
Min mappe | - | Hoved- mappe | - | Hoved- mappe | -
Godkendelsesindstillinger | Log på lokalt | -
Sidebegrænsningsgruppe | Ubegrænset*1
Tilladelses- gruppe*2 | Admin | System- administrator*1 | Bruger*1 | Farvedeaktiveret autoritet*1 | Bruger*1 | Gæst*1
Foretrukken Betjeningsgruppe | Følger systemindstillinger *1

*1 Elementer, der kan ændres
*2 Se "Liste over indstillinger og fabriksstandardindstillinger for skabelongrupper" for at få nærmere oplysninger om hver enkelt af indstillingerne.
Indstillinger

Element | Beskrivelse
--- | ---
Brugernavn | Gem et brugernavn på op til 255 tegn. Dette brugernavn bruges som tastnavn på godkendelsesskærmen, brugernavn til dokumentarkivering og afsendernavn. (Brugernavnet skal være entydigt).
Føj brugernavn til loginnavn*1 | Vælg for at føje det indtastede brugernavn til loginnavnet.
Forbogstav | Bestemmer, hvor brugernavnet vises på brugerlisten. Indtast maks. 10 tegn for forbogstaverne. (Forbogstaverne er valgfrie).
Indeks | Vælg et brugerdefineret indeks, der skal gemmes. Navnene i det brugerdefinerede indeks er de samme som dem i adressebogen.
Brugernummer*2 | Indtast et brugernummer på 5 til 8 cifre.
Loginnavn*1 | Indtast det loginnavn, der bruges, når godkendelse med loginnavn og adgangskode er aktiveret (maks. 255 tegn). (Loginnavnet skal være entydigt).
Adgangskode*1, 3 | Indtast adgangskoden, som består af 1 til 255 tegn, der bruges til brugergodkendelse med loginnavn og adgangskode (adgangskoden er valgfri).
E-mail-adresse | Indtast den e-mail-adresse, der bruges i afsenderlisten og til LDAP-godkendelse (maks. 255 tegn).
Udvidet platform | Hvis du vil aktivere godkendelse og sporing over en firewall, skal du konfigurere indstillinger, der skal bruges på den udvidede platform.
Brug proxy-server | Indstil til brug af en proxy-server for godkendelse og sporing.
Min mappe | Gem en mappe, der skal bruges til dokumentarkivering som den dedikerede brugermappe (eller Min mappe). Du kan vælge en gemt mappe, eller du kan oprette og angive en ny mappe.
Godkendelsesind- stillinger*1 | Vælg [Login lokalt] eller [Netværksgodkendelse] (når LDAP er aktiveret) til godkendelse.
Brugergruppe | Indstil en gruppe, som brugeren hører til. Der kan tildeles op til 8 grupper.
Godkendelsesserver | Når [Netværksgodkendelse] er valgt, skal du vælge den server, der skal bruges til brugergodkendelse, på listen over LDAP-servere, som gemmes vha. Indstillingsfunktion (webversion).
Sidebegrænsningsgruppe | Angiv sidebegrænsning for brugeren ved at vælge en af de gemte sidebegrænsningsgrupper. [Ubegrænset] er valgt som standard fra fabrikken. Du kan finde flere oplysninger i "BEGRÆNSNING AF SIDEANTAL FOR GRUPPELISTE".
Tilladelsesgruppe | Angiv brugergodkendelsen ved at vælge en af de gemte tilladelsesgrupper. [Bruger] er valgt som standard fra fabrikken. Du kan finde flere oplysninger i "TILLADELSESGRUPPELISTE".
Foretrukken Betjeningsgruppe | Den foretrukne betjeningsgruppe vises, når brugeren logger på. Fabriksstandardindstillingen er [Følger systemindstillinger]. For at ændre indstillingerne skal du vælge [Brugerkontrol] i Indstillingsfunktion (webversion).

*1 Vises ikke, når "Brugernummer" er valgt som godkendelsesmetode.
*2 Vises kun, når "Brugernummer" er valgt som godkendelsesmetode.
*3 Kræves ikke, når netværksgodkendelse bruges, da den adgangskode, der er gemt på LDAP-serveren, bruges.
Brugerdefineret indeks
Du kan ændre navnet på det brugerdefinerede indeks.
Tryk på indeksnavnet på listen for at redigere det.
Slet de tidligere indtastede tegn, og indtast et nyt navn (maks. 127 tegn).
Standardnavnet fra fabrikken er "Bruger 1".
Til toppen