# SCANNING AF ORIGINALER I FORSKELLIG STØRRELSE(MIX STØRRELSE ORIGINAL)

## Oversigt

Denne funktion lader dig kopiere originaler i forskellige størrelser samtidigt, når originaler i B4-størrelse (8-1/2" x 14") er blandet med originaler i A3-størrelse (11" x 17").
Når originalerne scannes, registrerer maskinen automatisk størrelsen på hver enkelt original og bruger papir, der passer til denne størrelse.
Når funktionen Original m. blandet størrelse kombineres med automatisk valg af zoomfaktor, bliver zoomfaktoren justeret separat for hver original i forhold til den valgte papirstørrelse, så udskrivningen sker på samme papirstørrelse.
Når funktionen Original m. blandet størrelse kombineres med automatisk valg af zoomfaktor
, vælges (automatisk zoomfaktor og A3 (11" x 17")
Der er to indstillinger for originaler med blandet størrelse.

Samme bredde | Forskellig bredde
--- | ---
Brug denne indstilling til originaler, som har forskellig størrelse, men har sider med samme længde. Originalerne lægges i dokumentfeederen med de sider, der har samme længde, sammen til venstre. A3 og A4 B4 og B5 A4R og A5 11" x 17" og 8-1/2" x 11" 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 11"R 8-1/2" x 14" og 5-1/2" x 8-1/2" 8-1/2" x 13" og 8-1/2" x 11"R 8-1/2" x 13" og 5-1/2" x 8-1/2" 8-1/2" x 11"R og 5-1/2" x 8-1/2" | Brug denne indstilling, når originalerne har forskellig størrelse og ikke har sider med samme længde. Denne indstilling kan kun anvendes til følgende kombinationer af størrelser: A3 og B4 A3 og B5 B4 og A4 A4 og B5 B4 og A4R B4 og A5 B5 og A4R B5 og A5 11" x 17" og 8-1/2" x 14" 11" x 17" og 8-1/2" x 13" 11" x 17" og 5-1/2" x 8-1/2"

Original m. blandet størrelse skal angives, før originalen scannes.

- Når [Anden Bredde] anvendes på MX-4141N/MX-5141N, kan der bruges "2-sidet til 2-sidet" og "2-sidet til 1-sidet" for automatisk tosidet kopiering.
- Når [Forskellig bredde] er valgt, kan hæftefunktionen ikke bruges.
- Funktionen Originaler m. blandet størrelse kan ikke bruges til at kopiere originaler, som har samme størrelse, men er anbragt i forskellige retninger (A4 og A4R (8-1/2" x 11" og 8-1/2" x 11"R osv.).

[Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Enhedskontrol] → [Original fødningsmetode]
Vælg denne indstilling for altid at scanne originaler med blandet størrelse.

## Betjening

Tryk på tasten [Andet] , og tryk på tasten [Bl. Str. Original].
Indstil "Original" til "Auto" for originaler i blandet størrelse.
Tryk på tasten [Samme bredde] eller tasten [Forskellig bredde] alt efter originalerne.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Sådan annullerer du indstilling for original med blandet størrelse:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Placer originalen på dokumentglasset, og tryk på tasten [Preview].
Placer originalen som vist på skærmen Original m. blandet størrelse.
Tryk på tasten [Start farve] eller [Start sort/hvid] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen