# ET JOB KAN IKKE GEMMES I EN BRUGERDEFINERET MAPPE

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Vises de brugerdefinerede mapper, som er oprettet på maskinen, i "Mappeinformation"? (Ved udskrivning) | Klik på knappen [Hent mappenavn] på printerdriverens skærm for gemt dokumentarkivering for at hente de brugerdefinerede mapper, der er oprettet på maskinen.
Har den brugerdefinerede mappe en adgangskode? | Indtast adgangskoden, der blev konfigureret i maskinen på skærmen for gemt dokumentarkivering.

Til toppen