# DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA EN NETVÆRKSMAPPE

## Oversigt

Du kan angive og udskrive en fil i en netværksmappe via maskinens berøringspanel.
Hvis netværksmappen ikke er registreret, kan du tilgå den ved at indtaste eller henvise direkte til stien til mappen i arbejdsgruppen.

- Går du direkte ind i netværksmappen
- Henviser til netværksmappestien

Sådan registreres en netværksmappe:
Vælg [Programindstillinger] → [Indstilling for udskrift fra MFP (SMB)] i "Indstillingsfunktion" for at gemme en netværksmappe. (Administratorrettigheder er påkrævet). Der kan registreres op til 20 netværksmapper.
Når du udskriver en PDF-fil, der har en adgangskode, skal du indtaste adgangskoden på jobstatusskærmen for at kunne begynde udskrivningen.

- UDSKRIVNING AF EN KRYPTERET PDF-FIL

## Betjening

Udskrivning af en fil i den netværksmappe, du har konfigureret i maskinens indstillinger
Tryk på tasten [Dokument arkiv].
Tryk på tasten [Vælg fil fra netværksmappe, der skal udskrives] på handlingspanelet.
Tryk på tasten [Åbn registreret netværksmappe] på handlingspanelet, og tryk på den netværksmappe, du vil tilgå.
Hvis der vises en skærm, der beder dig om at indtaste brugernavn og adgangskode, skal du bede din serveradministrator om oplysningerne og indtaste det pågældende brugernavn og adgangskoden.

- Når du trykker på tasten [Indtast filsti direkte], vises der en skærm, hvor du kan indtaste stien til netværksmappen direkte. Du kan finde yderligere oplysninger i "Direkte indtastning af stien til netværksmappen".
- Når du vælge arbejdsgruppe, server og netværksmappe i nævnte rækkefølge, kan du tilgå netværksmappen. Du kan finde yderligere oplysninger i "Henvisning til netværksmappestien".

Tryk på tasten til den fil, som du vil udskrive, og tryk på tasten [Vælg udskriftsindstillinger] i handlingspanelet.

- Når der udskrives flere filer, tryk på tasterne til de filer, du vil udskrive, og tryk på tasten [Udskriv] i handlingspanelet.
- Ikonet vises til venstre for tasterne til filer, der kan udskrives.
- Ikonet vises til venstre for tasterne til mapper i netværksmappen. Tryk på denne tast for at få vist en mappe eller en fil i en mappe.

- Der kan i alt vises 100 taster til filer og mapper.
- Tryk på for at rykke et mappeniveau op.
- For at vende tilbage til valgskærm for netværksmappe skal du trykke på .
- Tryk på tasten [Fil- eller mappenavn] for at ændre rækkefølgen af filer og mapper, der vises på skærmbilledet. Hver gang der trykkes på tasten, skifter rækkefølgen mellem stigende og faldende.

Vælg udskrivningsbetingelserne.

- Hvis du har valgt flere filer i trin 4, kan du kun vælge antallet af udskrifter.
- Hvis du har valgt en fil, der omfatter udskrivningsbetingelser (dvs. PCL-, PS- eller XPS-filer) i trin 4, gøres indstillingerne gældende.

Når afkrydsningsboksen [Udskriv på blankt papir] er valgt, indstilles [Papirvalg] til [Blankt papir] (specialbakke) og [Udkastopløsning] indstilles til [600 dpi (Høj kvalitet)].
Tryk på tasten [Start].
Udskrivning begynder, efter at den valgte fil er blevet overført.
Går du direkte ind i netværksmappen
Tryk på tasten [Indtast filsti direkte] i trin 3 i "Udskrivning af en fil i den netværksmappe, du har konfigureret i maskinens indstillinger".
Indtast stien til mappen, brugernavn og adgangskode.
Åbn netværksmappen.
Se trin 4 til 6 i "Udskrivning af en fil i den netværksmappe, du har konfigureret i maskinens indstillinger" for fremgangsmåden ved udskrivning.
Henviser til netværksmappestien
Tryk på den arbejdsgruppe, du vil tilgå, i trin 3 i "Udskrivning af en fil i den netværksmappe, du har konfigureret i maskinens indstillinger".
Tryk på tasten for den server eller computer, du ønsker at få adgang til.
Hvis der vises en skærm, der beder dig om at indtaste brugernavn og adgangskode, skal du bede din serveradministrator om oplysningerne og indtaste det pågældende brugernavn og adgangskoden.
Tryk på tasten til den netværksmappe, du vil tilgå.
Åbn netværksmappen.
Se trin 4 til 6 i "Udskrivning af en fil i den netværksmappe, du har konfigureret i maskinens indstillinger" for fremgangsmåden ved udskrivning.

- Tryk på ikonet , og indtast et nøgleord for at søge efter en arbejdsgruppe, server eller netværksmappe. For at indtaste tekst se "SOFT. TAST. TASTERNES NAVNE OG FUNKTIONER".
- Der vises op til 100 arbejdsgrupper, 100 servere og 100 netværksmapper.
- Tryk på for at rykke et mappeniveau op.
- For at vende tilbage til valgskærm for arbejdsgruppe skal du trykke på .

Til toppen