# PUNKTER DER REGISTRERES I JOBLOGGEN

Maskinen registrerer udførte job i jobloggen.
I det følgende gennemgås de vigtigste oplysninger, der registreres i jobloggen.

- For at gøre det lettere at holde styr på, hvor mange gange forskelligt konfigurerede maskiner er brugt, er elementerne i denne joblog faste, uanset formålet med registreringen eller hvilke eksterne enheder, der er installeret.
- I nogle tilfælde er joboplysningerne muligvis ikke korrekt registreret, f.eks. i tilfælde af strømsvigt under et job.

Nr. |  | Element | Beskrivelse
--- | --- | --- | ---
1 | Hovedelementer | Job-ID | Job-ID'et registreres. Job-ID'er vises i loggen som fortløbende numre op til 999999, hvorefter optællingen nulstilles til 1.
2 | Jobtilstand | Jobtilstanden, f.eks. kopiering eller udskrivning, registreres.
3 | account-job-id | Job-ID'et, der bruges i OSA, registreres. Det registreres, uanset om OSA er aktiveret eller ej.
4 | Computernavn | Navnet på den computer, der har sendt et udskriftsjob, registreres.*
5 | Brugernavn | Brugernavnet ved anvendelse af brugergodkendelse registreres.
6 | Loginnavn | Loginnavnet ved anvendelse af brugergodkendelse registreres.
7 | Kort-id | Kort-ID'et registreres, når det bruges til en godkendelsesproces.
8 | Antal Kort Udstedelser | Antallet af gange kortet er blevet udstedt skrives i et SSFC IC kort og bliver registreret.
9 | Gebyrkode 1. | Gebyrkode 1 registreres.
10 | Gebyrkode 2. | Gebyrkode 2 registreres.
11 | Startdato & Tid | Datoen og tidspunktet, hvor jobbet blev påbegyndt, registreres.
12 | Færdiggørelse Dato & Tid | Datoen og tidspunktet, hvor jobbet blev afsluttet, registreres.
13 | Samlet tælling for sort-hvid | Angiver det samlede antal for et udskriftsjob. Ved et sendt job registreres antallet af sendte sort-hvide sider. Ved rundsendingstransmissioner registreres det samlede antal sider. Ved scanning til harddisk (HDD) registreres det samlede antal gemte sort-hvide sider.
14 | Fuld Farve Total Tæller | Angiver det samlede antal for et udskriftsjob. Ved et sendt job registreres antallet af sendte sider i fuld farve. Ved rundsendingstransmissioner registreres det samlede antal sider. Ved scanning til harddisk (HDD) registreres det samlede antal gemte fuldfarve sider.
15 | 3-farve Total Tæller | Det samlede antal sider i et udskriftsjob, der er blevet udskrevet med 3 farver, registreres.
16 | 2-farve Total Tæller | Det samlede antal sider i et udskriftsjob, der er blevet udskrevet med 2 farver, registreres. Ved scanning til harddisk (HDD) registreres det samlede antal gemte 2-farvede sider.
17 | Enkelt-farve Total Tæller | Det samlede antal sider i et udskriftsjob, der er blevet udskrevet med en enkelt farve, registreres.
18 | Tæl ifølge størrelse | Optælling ifølge original-/papirstørrelse i farvetilstand og sort/hvid-tilstand registreres.
19 | Antal ark ifølge størrelse | Antal ark ifølge papirstørrelse registreres.
20 | Ugyldig papirtælling (sort/hvid) | Optælling af ugyldige sider i sort/hvid registreres.
21 | Ugyldig papirtællling (farve) | Optælling af ugyldige sider med farver registreres.
22 | Antal reserverede sæt | Antallet af specificerede sæt eller reserverede destinationer registreres.
23 | Antal færdiggjorte sæt | Antallet af færdiggjorte sæt eller antallet af destinationer, hvortil der er gennemført en korrekt transmission, registreres.
24 | Antal reserverede sider | Antallet af reserverede originalsider af et kopi-, udskrifts- og scanningsjob eller et andet job registreres.
25 | Antal færdiggjorte sider | Antallet af færdiggjorte sider i et sæt registreres.
26 | Resultat | Resultatet af et job registreres.
27 | Fejlårsag | Årsagen til en fejl, der opstår under et job, registreres.
28 | Udskriftsjobrelateret punkt | Udskrivning | Udskriftsfunktionen for et udskriftsjob registreres.
29 | Hæftning | Status for hæftning registreres.
30 | Hæftningstæller | Antallet af hæfteklammer registreres.
31 | Hulningstæller | Antallet af hulninger registreres.
32 | Foldning | Et job, der bruger foldefunktionen, registreres.
33 | Foldetælning | Antallet af foldede sider registreres.
34 | Printertone | Den tonermængde, der anvendes til et udskriftsjob, registreres.
35 | Billedafsendelsesrelateret punkt | Adresse | Adresse på et billedafsendelsesjob registreres.
36 | Afsendernavn | Afsendernavn for et billedafsendelsesjob registreres.
37 | Afsenderadresse | Afsenderadresse for et billedafsendelsesjob registreres.
38 | Transmissionstype | Transmissionstype for et billedafsendelsesjob registreres.
39 | Administrativt serienummer | Det administrative serienummer for et billedafsendelsesjob registreres.
40 | Broadcast-nummer | Broadcast-nummeret for et billedafsendelsesjob registreres.
41 | Indtastning af ordre | Bestilling af en broadcast-transmission for et billedafsendelsesjob registreres. Dette bruges til at samle kommunikation og udskrivning ved registrering af multi-polling-job.
42 | Filformat | Filformat for et billedafsendelsesjob registreres.
43 | Komprimeringstype/kompressionsrate | Komprimeringstype og kompressionsrate for et billedafsendelsesjob registreres.
44 | Kommunikationstid | Kommunikationstiden for billedafsendelsesjob registreres.
45 | Faxnr. | Det gemte afsendernummer registreres.
46 | Dokumentarkivrelateret punkt | Dokument Arkivering | Status for dokumentarkivering registreres.
47 | Opbevaringstilstand | Opbevaringstilstand for dokumentarkivering registreres.
48 | Fælles funktionalitet | Farveindstilling | Den farveindstilling, som brugeren har valgt, registreres.
49 | Specialfunktioner | Specialfunktioner, der var valgt, da jobbet blev udført, registreres.
50 | Filnavn | Navnet på gemte filer registreres.*
51 | Datastørrelse [KB] | Størrelsen på en fil registreres.
52 | Detaljerede emner | Originalstørrelse | Størrelsen på den scannede original registreres. Filens papirstørrelse ved et udskriftsjob, hvor der bruges dokumentarkivering, registreres.
53 | Originaltype | Originaltypen (tekst, udskrevet foto osv.), der er indstillet på skærmen med belysningsindstillinger, registreres.
54 | Originaltælling | Antallet af scannede originalsider registreres.
55 | Papirstørrelse | Ved et udskriftsjob registreres papirstørrelsen. Ved et sendt job registreres størrelsen på det sendte papir. Ved Scan til HDD-job registreres papirstørrelsen på den gemte fil.
56 | Papirtype | Den papirtype, som bruges til udskrivning, registreres.
57 | Papiregenskab | Den specificerede papiregenskab i "Papirtype" registreres.
58 | Duplexindstilling | Duplexindstillingen registreres.
59 | Opløsning | Scanningsopløsningen registreres.
60 | Maskinelement | Modelnavn | Maskinens modelnavn registreres.
61 | Enhedsserienummer | Maskinens serienummer registreres.
62 | Navn | Det maskinnavn, der er indstillet på websiderne, registreres.
63 | Maskinplacering | Den maskinplacering, der er indstillet på websiderne, registreres.

Til toppen