# EKSTERN KONTO

Det eksterne kontomodul skal være installeret, før der kan anvendes et "eksterne kontoprogram" på maskinen.
Med det eksterne kontomodul kan du bruge et "eksternt kontoprogram" til central kontostyring af et MFP på et netværk.
*Det eksterne kontoprogrammodul er standardudstyr i visse lande og områder.

- Opsætning af eksternt kontoprogram
- Betjening i ekstern kontotilstand

Et "eksternt kontoprogram" kan anvendes i "ekstern godkendelsesfunktion" eller "ekstern tællerfunktion".
Når der anvendes "ekstern godkendelsesfunktion", hentes loginskærmen fra programmet, når maskinen startes. Når jobbet slutter, sendes en jobbeskedskærm til programmet til tællinger af godkendt bruger.
Når "ekstern tællerfunktion" anvendes, vises loginskærmen ikke, når maskinen starter. Der sendes kun en jobresultatbesked til programmet. Brugergodkendelse via det eksterne kontoprogram kan ikke bruges. Det eksterne kontoprogram kan dog bruges i kombination med den interne kontofunktion.
Opsætning af eksternt kontoprogram
Efter opsætning af et eksternt program i "Indstillingsfunktion" skal maskinen genstartes, før ændringerne aktiveres.
Se "SÅDAN TÆNDES MASKINEN" for at genstarte maskinen.
Sådan opsættes et eksternt kontoprogram:
Vælg [Programindstillinger] → [Indstillinger for eksterne programmer] → [Indstillinger for eksterne kontoprogrammer] i "Indstillingsfunktion".
Betjening i ekstern kontotilstand
Her beskrives betjeningen i de to funktioner til brug af et eksternt kontoprogram.
Ekstern godkendelsesfunktion
Når maskinen tændes i ekstern godkendelsesfunktion, går maskinen ind i det eksterne kontoprogram, og loginskærmen vises. Loginskærmen vises også, når der trykkes på tasten [OPKALD] for at køre et job i jobstatusskærmen Afsluttet. (Loginskærmen vises ikke, hvis brugeren allerede er logget ind på normal vis).
Tryk på jobstatusdisplayet, mens loginskærmen vises, for at åbne jobstatusskærmen. For at vende tilbage til den forrige skærm skal du trykke på en funktionstast.
Sådan aktiveres ekstern godkendelsesfunktion:
I "Indstillingsfunktion" vælger du [Systemindstillinger] → [Sharp OSA-indstillinger] → [Ekstern kontoindstilling], hvorefter du markerer afkrydsningsfeltet [Aktiver godkendelse fra ekstern server].

- Maskinens brugerkontrolfunktion kan ikke bruges i funktionen ekstern godkendelse.
  "Brugerregistrering", "Vis brugertæller", "Nulstil brugertæller", "Brugeroplysninger - udskrivning" og "Indstilling af antal viste brugernavne" kan imidlertid godt anvendes.
- Funktionstasten kan ikke anvendes, mens loginskærmen vises.

Hvis login mislykkes:
Hvis loginskærmen ikke vises, eller hvis programmet ikke fungerer korrekt, vil maskinen måske ikke fungere korrekt. I så tilfælde skal den eksterne kontofunktion afsluttes manuelt.
Sådan afsluttes den eksterne kontofunktion manuelt:
I "Indstillingsfunktion (web-version)" vælges [Systemindstillinger] → [Sharp OSA-indstillinger] → [Ekstern kontoindstilling].
Hvis afslutning via websiden mislykkes, da skal funktionen afsluttes fra maskinens betjeningspanel.
I "Indstillingsfunktion" vælger du [Systemindstillinger] → [Sharp OSA-indstillinger] og skift indstillingen for [Ekstern kontoindstilling], hvorefter du aktiverer [Ekstern kontostyring] og genstarter maskinen. Se "SÅDAN TÆNDES MASKINEN" for at genstarte maskinen.
Ekstern tællerfunktion
I modsætning til den eksterne godkendelsesfunktion vises loginskærmen for det eksterne kontoprogram ikke, når maskinen startes i "ekstern tællerfunktion". Kun jobresultatet sendes til det eksterne kontoprogram.
Ekstern tællerfunktion kan anvendes sammen med maskinens brugerkontrolfunktion. (Ekstern tællerfunktion kan også bruges, når brugerkontrol og kontokontrol ikke er aktiveret.)
Sådan aktiveres ekstern tællerfunktion:
I "Indstillingsfunktion" vælger du [Systemindstillinger] → [Sharp OSA-indstillinger] → [Ekstern kontoindstilling], hvorefter du aktiverer [Ekstern kontostyring].
Til toppen